[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	0	0	0	0	0	8	1	9.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	3	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
nb=Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wraz z instalacjami (wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechnicznymi) oraz rozbiórka budynku garażowego i budynku MPS
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku;ul. Okopowa 15;80-875 Gdańsk
cpv=,	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Adapter gniazda keystone	0
id=0000001	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136766
cw=0	PLN
il=116

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Adapter SC/APC MM Simplex	0
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0	1550136766
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Akumulator 12V/25Ah	0
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0	1550136767
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Buczek z lampką czerwoną	0
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0	1550136767
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Centrala systemu oddymiania	0
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0	1550136767
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Cichy buczek	0
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0	1550136767
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Czujka ruchu PIR	0
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0	1550136768
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czytnik kart	0
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0	1550136768
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Ekspander wejść	0
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0	1550136768
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Gniazdo czujki	0
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0	1550136768
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kabel HDGs 2x1,0 mm2	0
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0	1550136769
cw=0	PLN
il=634.4

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kabel HDGs 2x2,5 mm2	0
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0	1550136769
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kabel światłowodowy wielomodowy 12G np. A-DQ(ZN)B2Y MM 12G	0
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0	1550136769
cw=0	PLN
il=49.5

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSY 50x2x0,5	0
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0	1550136769
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6	0
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0	1550136770
cw=0	PLN
il=18639.5

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2	0
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0	1550136770
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna, portretowa wg projektu	0
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0	1550136770
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna, standardowa wg projektu	0
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0	1550136770
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna, szerokokątna wg projektu	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1550136771
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna wraz z obudową i grzałką wg projektu	0
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0	1550136771
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kasownik analogowy 1-pętlowy	0
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0	1550136771
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Klawiatura systemowa	0
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0	1550136772
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm	0
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0	1550136772
cw=0	PLN
il=1963.75

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kontaktron drzwiowy	0
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0	1550136772
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kontroler drzwiowy z zasilaczem i obudową	0
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0	1550136772
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Korytka kablowe PCV150x60	0
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0	1550136773
cw=0	PLN
il=88.4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Korytka kablowe PCV230x60	0
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0	1550136773
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Korytka kablowe PCV60x60	0
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0	1550136773
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Lampka żółta	0
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0	1550136773
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Łącznik krótki	0
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0	1550136774
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Łączówka LSA-PLUS rozłączna, 10 par	0
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0	1550136774
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Mikrofon pojemnościowy wiszący	0
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0	1550136774
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Moduł kontrolno-sterujący w obudowie IP66	0
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0	1550136774
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Moduł RJ45 R&M nieekranowany	0
id=0000034	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136775
cw=0	PLN
il=174

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Monitor LED 24"	0
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0	1550136775
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Monitor LED 32"	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1550136775
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Multiplekser z rejestratorem 16-to kanałowym	0
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0	1550136776
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Multiplekser z rejestratorem 9-cio kanałowym	0
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0	1550136776
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Numerator 6-kanałowy	0
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0	1550136776
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Obudowy ekspanderów	0
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0	1550136776
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0	1550136777
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Optyczna analogowa czujka dymu	0
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0	1550136777
cw=0	PLN
il=60

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Osłonka spawów światłowodowych.	0
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0	1550136777
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Panel 24-ro portowy UTP kat. 6	0
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0	1550136778
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Panel gniezdnik na 6 łączówek typu LSA	0
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0	1550136778
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Panel wentylacyjny szafy	0
id=0000046	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136778
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Panel z wieszakami, 19" 2U	0
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0	1550136778
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Płyta czołowa 1U 12xSC simplex/MTRJ/E2	0
id=0000048	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136779
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Przełącznica światłowodowa wysuwana	0
id=0000049	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136779
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 2x1,0; 750 V	0
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0	1550136779
cw=0	PLN
il=197.6

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Przewód LIYY 2x0,5 mm2	0
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0	1550136780
cw=0	PLN
il=260

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przewód LIYY 2x1,0 mm2	0
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0	1550136780
cw=0	PLN
il=260

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przewód LiYY 8x0,8 mm2	0
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0	1550136780
cw=0	PLN
il=416

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Przewód telekom.miedz.YTDY  8x0,50 mm	0
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0	1550136780
cw=0	PLN
il=1352

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Przewód YTDY 6x0,5 mm2	0
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0	1550136781
cw=0	PLN
il=1248

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Przycisk alarmowy oddymiania	0
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0	1550136781
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Przycisk dzwonkowy	0
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0	1550136781
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Przycisk pożarowy	0
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0	1550136782
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania	0
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0	1550136782
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Przycisk z lampką	0
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0	1550136782
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy - reflektometr	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136797
cw=0	PLN
il=3.576

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136798
cw=0	PLN
il=51.852

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Puszka p/t podwójna	0
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0	1550136783
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Puszka podtynkowa sieci LAN	0
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0	1550136783
cw=0	PLN
il=116

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Ramka czterokrotna	0
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0	1550136783
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Rejestrator audio-video	0
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0	1550136784
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1550136761
cw=0	PLN
il=3141.606

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RVS 16 mm	0
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0	1550136784
cw=0	PLN
il=936

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 16mm	0
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0	1550136784
cw=0	PLN
il=1196

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm	0
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0	1550136785
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 40mm	0
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0	1550136785
cw=0	PLN
il=249.6

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136798
cw=0	PLN
il=0.299

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136798
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Spawarka światłowodowa	0
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136799
cw=0	PLN
il=1.368

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	0
id=0000069	3
jm=kg	033
ce=0	1550136785
cw=0	PLN
il=0.002

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Sygnalizator alarmu (głośny buczek z lamoką do centralki)	0
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0	1550136786
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny	0
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0	1550136786
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Szafa rozdzielcza stojąca 19", 42U	0
id=0000072	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136786
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej	0
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0	1550136800
cw=0	PLN
il=110.856

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Śruba M4x20 z nakrętką	0
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0	1550136787
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny	0
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0	1550136787
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Uchwyt do kamery zewnętrznej, ścienny	0
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0	1550136787
cw=0	PLN
il=11.44

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Uchwyt pod RVS fi 18mm	0
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0	1550136788
cw=0	PLN
il=840

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Wideodomofon z zestawem instalacyjnym	0
id=0000077	3
jm=kpl.	090
ce=0	1550136788
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wieszak nadmiaru kabla	0
id=0000078	3
jm=kpl	090
ce=0	1550136788
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Zaczep elektromagnetyczny	0
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0	1550136788
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zasilacz centrali alarmowej	0
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0	1550136789
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 88]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)	0
id=9999998	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=System okablowania strukturalnego i system telekomunikacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0110-04	AT-13	0110-04		0
na=Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 50 kg na odl. do 10 m w poziomie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=element	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[POZYCJA]
id=2
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", 42U, stojących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
na=Montaż cokołów szaf dystrybucyjnych 19"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel z wieszakami, 19" 2U
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=2.502

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel gniezdnik na 6 łączówek typu LSA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=0.278

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		0
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny szafy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		0
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak nadmiaru kabla
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel 24-ro portowy UTP kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=2.502

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0817-02	5-01	0817-02		0
na=Montaż łączówki - LSA-PLUS rozłączna, 10 par
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.098

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						0		0

[RMS 1]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0
il=28.678

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 16
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=750
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=68.546

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=780

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 20
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.828

[RMS 68]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-04	5-08	0107-04		0
na=Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka ochronna RG 40
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1375	0	0.1375
np=1
wa=0
wb=0
il=31.515

[RMS 69]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-02	5-08	0115-02		0
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - korytka kablowe PCV60x60
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=6.135

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 24]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-06	5-08	0115-06		0
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton - korytka kablowe PCV150x60
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						0		0

[RMS 1]
nz=0.607	0	0.607
np=1
wa=0
wb=0
il=51.595

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 24]
nz=6.75	0	6.75
np=1
wa=0
wb=0
il=573.75

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-06	5-08	0115-06		0
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton - korytka kablowe PCV230x60
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.607	0	0.607
np=1
wa=0
wb=0
il=30.35

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 24]
nz=6.75	0	6.75
np=1
wa=0
wb=0
il=337.5

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		0
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - na korytach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=7500	1	7500						0		0

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=478.5

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8250

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - w rurze ochronnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=7500	1	7500						0		0

[RMS 1]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=127.5

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8250

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YnTKSY 50x2x0,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0581	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=2.497

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0114-02	AT-15	0114-02		0
na=Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki - pierwsze połączenie w łączówce, 2 pary
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0114-04	AT-15	0114-04		0
na=Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki - każde następne połączenie w łączówce, 2 pary
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 1]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0
il=2.976

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		0
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		0
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-03	AT-14	0109-03		0
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - montaż złącz do płyty czołowej typu C, za każdy port
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.401

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-01	AT-14	0104-01		0
na=Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0
il=7.872

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[POZYCJA]
id=26
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-03	AT-14	0104-03		0
na=Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		0
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=2.871

[RMS 14]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - , kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 1]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-04	AT-14	0101-04		0
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za układanie w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 1]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0107-01	AT-15	0107-01		0
na=Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=174
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						0		0

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=23.142

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=174

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		0
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=116
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=24.36

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-08	AT-15	0108-08		0
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=116
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=9.86

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-05	AT-15	0108-05		0
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=174
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						0		0

[RMS 1]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.262

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-03	AT-15	0112-03		0
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=174
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						0		0

[RMS 1]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=4.524

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-04	AT-15	0112-04		0
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety opisowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=174
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						0		0

[RMS 1]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=3.654

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=174
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=174

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 83]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=51.852

[RMS 87]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=103.704

[POZYCJA]
id=37
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów reflektometrycznych.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 82]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=3.576

[RMS 87]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=7.152

[ELEMENT 1]
na=System sygnalizacji alarmu włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=38
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-03	AL-01	0112-03		0
na=Montaż zasilacza centrali alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.08

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=39
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/25Ah
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=40
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		0
na=Montaż obudowy ekspanderów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=41
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-02	AL-01	0303-02		0
na=Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - ekspander wejść
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=42
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		0
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura systemowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=43
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czujki ruchu PIR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=28.05

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-08	4-03	1001-08		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						0		0

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=82.255

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YTDY 6x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewód YTDY 6x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=16.388

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-01	AL-01	0306-01		0
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[POZYCJA]
id=49
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-01	AL-01	0307-01		0
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=50
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-03	AL-01	0602-03		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[POZYCJA]
id=51
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[ELEMENT 1]
na=System kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - wideodomofon z zestawem instalacyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=53
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		0
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=54
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		0
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - kontroler drzwiowy z zasilaczem i obudową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=55
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-02	AL-01	0208-02		0
na=Montaż elementów obsługowych - zaczep elektromagnetyczny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=56
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0305-08	AL-01	0305-08		0
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[POZYCJA]
id=57
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		0
na=Montaż czujki otwarcia - czujnik kontaktronowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LiYY 8x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=13.656

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LiYCY-P 1x2x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=8.194

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LIYY 2x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=13.656

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LIYY 2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=13.656

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		0
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 1]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0
il=60.69

[POZYCJA]
id=63
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		0
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=27.96

[POZYCJA]
id=64
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-03	AL-01	0303-03		0
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[ELEMENT 1]
na=System przywoławczy i alarmowy POZ
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=43
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=9.445

[RMS 24]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=172

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.731

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - podwójna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 62]
nz=4.08	1	4.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - numerator 6-kanałowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.604

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - sygnalizator alarmu (głośny buczek z lampką do centralki)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.674

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - kasownik analogowy 1-pętlowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.098

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - przycisk z lampką
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.636

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - cichy buczek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - buczek z lampką czerwoną
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - lampka żółta
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.098

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - łącznik krótki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.879

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk dzwonkowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.788

[RMS 58]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-06	5	0311-06		0
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - ramka czterokrotna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód YDY 2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=10.379

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=197.6

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód YTDY 4x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=71.014

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1352

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=250
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=4.99

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=216
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216						0		0

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=280.8

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=216
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216						0		0

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=71.28

[POZYCJA]
id=83
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-03	AL-01	0602-03		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[POZYCJA]
id=84
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=11.5	0	11.5
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[ELEMENT 1]
na=System CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=85
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem 9-cio kanałowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=86
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem 16-to kanałowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=87
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED32"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=88
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED24"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=89
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-03	AL-01	0503-03		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator audio-video
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-04	5-06	0301-04		0
na=Instalowanie mikrofoóow wbudowanych w urządzenia - mikrofon pojemnościowy wiszący
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.449

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=91
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0603-01	7-08	0603-01		0
na=Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=0.3078	0	0.3078
np=1
wa=0
wb=0
il=4.617

[RMS 75]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 88]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 84]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.172

[POZYCJA]
id=92
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0603-01	7-08	0603-01		0
na=Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery zewnętrznej, ścienny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=0.3078	0	0.3078
np=1
wa=0
wb=0
il=3.386

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 88]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 84]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.127

[POZYCJA]
id=93
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, szerokokątna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=94
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, portretowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=95
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, standardowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=96
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna wraz obudową i grzałką.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=55.5

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=97
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03 z.sz. 3.4	AL-01	0501-03 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.79

[POZYCJA]
id=98
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01 z.sz. 3.4	AL-01	0501-01 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[POZYCJA]
id=99
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.4	AL-01	0501-02 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=83.25

[POZYCJA]
id=100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - w rurze ochronnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	1900						0		0

[RMS 1]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2090

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=102
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=103
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=5
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[POZYCJA]
id=105
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		0
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=21
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=32.34

[ELEMENT 1]
na=System p.pożarowy i oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=106
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0116-01	AL-01	0116-01		0
na=Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - moduł kontrolno-sterujący w obudowie IP66
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=10.16	0	10.16
np=1
wa=0
wb=0
il=111.76

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		0
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=35.64

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[POZYCJA]
id=108
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
na=Montaż czujek pożarowych - optyczna analogowa czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=93

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=109
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk pożarowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=110
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		0
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 1]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=80.75

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[POZYCJA]
id=111
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-02	AL-01	0101-02		0
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej - centrala systemu oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=112
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=113
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk alarmowy oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=93.514

[RMS 24]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=840

[RMS 77]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=840

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 16
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=36.558

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=2.435

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel HDGs 2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=610
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=610	1	610						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=24.759

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=634.4

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel HDGs 2x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.406

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=119
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=120
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		0
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=n-g	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[POZYCJA]
id=122
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=5.92	0	5.92
np=1
wa=0
wb=0
il=35.52

[POZYCJA]
id=123
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-T01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

