[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	2	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=101010KOSZTORYS INWESTORSKI1010Roboty elektryczne101010	PRZEDMIAR
nfn=ZATWIERDZIŁ:101010101010...............................................
afn=Sekcja Inwestycji i Remontów10  Wydz. GMT KWP w Gdańsku1080-819 Gdańsk ul. Biskupia 231010
nb=Remont budynku "A" w kompleksie KMP w Słupsku10
ab=76-200 Słupsk  Al. 3 Maja 11010
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku10
ai=80-819 Gdańsk  ul. Okopowa 151010
nw=ORSO Pracownia Architektoniczna10
aw=Gdynia ul. Romanowskiego 38B1010
br=ELEKTRYCZNA10
nk=Dariusz MANDYCZ		inż. Sławomir KIEDROWSKI1010	
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
cpv=45314310-7	Układanie kabli
pcn=II kw.2019 r. średnie ceny, woj. pomorskie

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	          Obiekt podlegający przebudowie to budynek "A" w kompleksie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 1310zlokalizowanej przy Al. 3 Maja 1 w mieście Słupsk.13101310     Zakres koniecznych do wykonania robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej został określony i wskazany1310w opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznych wymaganych i koniecznych 1310dla zapewnienia prawidłowej docelowej eksploatacji i użytkowania obiektu użyteczności publicznej oraz jednostki Policji, 1310jakim jest przedmiotowy budynek.1310     1310     Projektowane roboty elektryczne wg dokumentacji projektowej oraz opracowanego przedmiaru robót obejmują wykonanie 1310robót budowlanych dotyczących i związanych z:13101)   - złączem kablowym dla zasilania elektroenergetycznego budynku [przed budynkiem];13102)   - główną rozdzielnią elektryczną dla budynku;13103)   - wewnętrznymi liniami zasilającymi [WLZ];13104)   - instalacjami zasilania i rozmieszczenia gniazd wtykowych;13105)   - instalacjami zasilania urządzeń technologicznych, teletechnicznych, sanitarnych;13106)   - instalacjami zasilania oświetlenia ogólnego, awaryjnego;13107)   - poszczególnymi rozdzielnicami obszarowymi wewnetrznymi;13108)   - instalacjami związanymi z ochroną od porażeń prądem elektrycznym;13109)   - montażem urządzeń typu UPS;131010) - pracami kontrolno-pomiarowymi; 131011) - remontem instalacji odgromowej.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm	0
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0	1559118979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=145.6

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Centralna bateria akumulatorów RU	0
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0	1559118979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1)	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119042
cw=0	PLN
il=2.774

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Drabinka kablowa DKP200H50/3 N	0
id=0000003	3
jm=m	040
ce=0	1559118979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=42

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	0
id=0000004	3
jm=dm3	066
ce=0	1559118982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.07

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) stałe 3P+N+Z n.f. 2622-126	0
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0	1559118982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.3

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP20 (jednolite blok) standard podstawowy	0
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0	1559118982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1520.82

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 63A, stałe 3P+N+Z n.f. 2666-138	0
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0	1559118983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.04

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x150mm2	0
id=0000008	3
jm=m	040
ce=0	1559118983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.56

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x2,5mm2	0
id=0000009	3
jm=m	040
ce=0	1559118983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37.44

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x6mm2	0
id=0000010	3
jm=m	040
ce=0	1559118983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=46.8

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x10mm2	0
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0	1559118983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=237.12

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x16mm2	0
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0	1559118984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=314.08

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x6mm2	0
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0	1559118984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=80.08

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)	0
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0	1559118984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=295.36

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kable do transmisji danych BiT Li2YCY-P(St) 2x2x0,75 300/300V	0
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0	1559118984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1413.36

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	0
id=8990412	1
jm=szt	020
ce=0	1559118985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=87.75

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 120mm2	0
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0	1559118985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 10mm2	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1559118985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=60

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 16mm2	0
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0	1559118985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=50

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 6mm2	0
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0	1559118986
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=70

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Końcówki do lutowania z Cu 90 mm2	0
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0	1559118986
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Korytko perforowane KP 500B80-10	0
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0	1559118986
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.52

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	0
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0	1559118986
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.3

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy z sygnalizacją świetlną	0
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0	1559118987
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=64.26

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 schodowy końcowy z sygnalizacją świetlną	0
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0	1559118987
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.24

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 świecznikowy z sygnalizacją świetlną	0
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0	1559118987
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=105.06

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Łącznik prosty ŁP 11040 do kanałów instalacyjnych KI	0
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0	1559118987
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=44.2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana	0
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0	1559119057
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=73.05

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Oprawa BERYL N LED O 5Y 1600LM E IP20/44 34 840	0
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0	1559118988
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=102

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Oprawa BERYL N LED O 5Y 3300LM E IP20/44 34 840	0
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0	1559118988
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Oprawa EXIT IP65 1W 2h SA/SE z pikt. uniwersalnym	0
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0	1559118988
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=58

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Oprawa EXIT IP65 1W 3h SA/SE	0
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0	1559118988
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Oprawa LOVATO2 N corridor 3W 2h SA/SE	0
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0	1559118989
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Oprawa LOVATO2 N open 1W 2h SA/SE	0
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0	1559119003
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Oprawa LOVATO2 N open 3W 2h SA/SE	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1559119007
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=34

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Oprawa NEPTUN COMPACT LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200	0
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0	1559119007
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Oprawa NEPTUN COMPACT LED 4800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1500	0
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0	1559119007
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=69

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Oprawa OUTDOOR 3x1W 2h SA/SE	0
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0	1559119008
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Oprawa X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200	0
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0	1559119008
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=90

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Oprawa X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200	0
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0	1559119008
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=305

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Oprawa X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200	0
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0	1559119008
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Oprawa X-LINE LED 5500LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1500	0
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0	1559119009
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Oprawa X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600	0
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0	1559119009
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Poliuretanowa masa ognioochronna do uszczelnień przejść instalacyjnych i szczelin	0
id=0000045	3
jm=kg	033
ce=0	1559119009
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=64

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm	0
id=0000046	3
jm=kg	033
ce=0	1559119010
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=92.352

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Przewód (skrętka) FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	0
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0	1559119010
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=84.7

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przewód NHXMH-450/750V 4x10mm2	0
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0	1559119010
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Przewód NHXMH-450/750V 4x4mm2	0
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0	1559119010
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0	1559119011
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5848.96

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0	1559119011
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7213.44

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0	1559119011
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110.24

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 5x1,5mm2	0
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0	1559119011
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=575.12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 5x4mm2	0
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0	1559119012
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 4mm2	0
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0	1559119012
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=338

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 6mm2	0
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0	1559119012
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=185.12

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" z sygnalizacją świetlną IP-20	0
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0	1559119012
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47.94

[RMS ZEST 214]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli do 4,0 t	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119042
cw=0	PLN
il=2.774

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm	0
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0	1559119013
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=256.02

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 85x85mm	0
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0	1559119013
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=171.36

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm	0
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0	1559119013
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1782.96

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.7	1552391467
cw=18.7	PLN
il=0

[RMS ZEST 226]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559118966
cw=0	PLN
il=1490.4

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1559118973
cw=0	PLN
il=7389.431

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Rozdzielnica główna RG (A)	0
id=0000061	3
jm=kpl	090
ce=0	1559119014
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Rozdzielnica główna RGU (A)	0
id=0000062	3
jm=kpl	090
ce=0	1559119014
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R01 (A)	0
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0	1559119014
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R11 (A)	0
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0	1559119014
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R12 (A)	0
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0	1559119015
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R31 (A)	0
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0	1559119015
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R41 (A)	0
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0	1559119015
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R51 (A)	0
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0	1559119016
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R61 (A)	0
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0	1559119016
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa R62 (A)	0
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0	1559119016
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU01 (A)	0
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0	1559119016
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU11 (A)	0
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0	1559119017
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU12 (A)	0
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0	1559119017
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU21 (A)	0
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0	1559119017
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU31 (A)	0
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0	1559119017
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU41 (A)	0
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0	1559119018
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU51 (A)	0
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0	1559119018
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RU61 (A)	0
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0	1559119018
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RUW21 (A)	0
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0	1559119019
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Rozdzielnica obiektowa RW21 (A)	0
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0	1559119019
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Rura instalacyjna z PVC karbowana, giętka z PVC typ lekki RG - 16mm	0
id=0000082	3
jm=m	040
ce=0	1559119019
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1413.36

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Rura instalacyjna z PVC RB 37mm	0
id=0000083	3
jm=m	040
ce=0	1559119026
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=83.2

[RMS ZEST 215]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119042
cw=0	PLN
il=12.608

[RMS ZEST 217]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119043
cw=0	PLN
il=3.9

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Skrzynka by-pass	0
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0	1559119027
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A	0
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119043
cw=0	PLN
il=58.36

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	0
id=0000085	3
jm=kg	033
ce=0	1559119027
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.084

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Szynoprzewody wyrównawcze 400A	0
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0	1559119027
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Termostat RS HTR-25	0
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0	1559119027
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 16/4-10mm2	0
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0	1559119028
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=36

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 95-120mm2	0
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0	1559119028
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=0000090	3
jm=kg	033
ce=0	1559119028
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.014

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Wspornik instalacji odgromowej ścienny, odgromowy do wbijania w mur L=150-250mm	0
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0	1559119029
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=101

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-10A	0
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0	1559119029
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Zapłonnik LF do świetlówek 4 - 65W	0
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0	1559119029
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=597

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zasilacz awaryjny stacjonarny UPS 50kW	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1559119029
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Zasilacz awaryjny stacjonarny UPS 9kW	0
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0	1559119030
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Złącze ocynkowane kontrolne płaskownik-drut czterośrubowe	0
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0	1559119030
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Złączka do instalacji odgromowej kabłąkowa naprężająca M 10-12mm	0
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0	1559119030
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 37	0
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0	1559119030
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32.8

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Złączka M 40 do rurowych osłon polietylenowych PEH	0
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0	1559119031
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.59

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Żarówka LED 3W (25W) E-14; 240V; (3000K)	0
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0	1559119031
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=188.24

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Żarówka LED 5W (20-30W) E-14; 85-240V; (3000K)	0
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0	1559119031
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110.24

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	0
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119043
cw=0	PLN
il=1.16

[RMS ZEST 221]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119043
cw=0	PLN
il=2.774

[RMS ZEST 222]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 223]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)	0
id=9999998	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK "A"
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Demontaże
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.III 1992	KNR	2-25 0622-09	2-25	0622-09		0
na=Demontaż szafek rozdzielczych prefabrykowanych wolnostojących o masie do 150kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=4.23	0	4,23
np=1
wa=0
wb=0
il=50.76

[RMS 215]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=8.04

[POZYCJA]
id=2
pd= 2000	KNNR-W	9 0202-08	9	0202-08		0
na=Demontaż skrzynki rozdzielczej o masie do 150kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=2.93	0	2,93
np=1
wa=0
wb=0
il=87.9

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1134-01	4-03	1134-01		0
na=Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=607
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=607	1	101+75+92+90+88+88+98-25						

[RMS 1]
nz=0.555	0	0,555
np=1
wa=0
wb=0
il=336.885

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1124-03	4-03	1124-03		0
na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych 1-biegunowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=252
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	30+34+40+40+32+32+56-12						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=52.92

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1122-01	4-03	1122-01		0
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=366
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	30+75+78+54+50+50+62-33						

[RMS 1]
nz=0.137	0	0,137
np=1
wa=0
wb=0
il=50.142

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-04	4-03	1148-04		0
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=805
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=805	1	20+20+40+40+20+20+27+264+399-45						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=152.145

[POZYCJA]
id=7
pd= 2000	KNNR-W	9 0305-06	9	0305-06		0
na=Demontaż przewodów kabelkowych z korytek i listw instalacyjnych o łącznym przekroju do 50mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10060
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=10060	1	1288+1449+1792+1596+1358+1358+1729-510						

[RMS 1]
nz=0.0483	0	0,0483
np=1
wa=0
wb=0
il=485.898

[POZYCJA]
id=8
pd= 1990		ZNR 1 0103-02		ZNR 1 0103-02		0
na=Przewóz samochodami o ładowności od 3,6-6,0t materiałów sztukowych na odległość do 10km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kurs	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2-1						

[RMS 1]
nz=7.69	0	7,69
np=1
wa=0
wb=0
il=7.69

[RMS 217]
nz=2.74	0	2,74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice elektryczne
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.IV 1988	KNR	5-14 0104-03	5-14	0104-03		0
na=Rozdzielnica główna niskiego napięcia RG o mocy 516,1/131,4kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=19.78	0	19,78
np=1
wa=0
wb=0
il=18.89

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 217]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 220]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.IV 1988	KNR	5-14 0103-04	5-14	0103-04		0
na=Rozdzielnica główna niskiego napięcia RGU o mocy 158,7/44,4kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.61	0	7,61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.268

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 217]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 220]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-04	5-08	0404-04		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R01 o mocy 35,4/7,5kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R11 o mocy 29,4/8,3kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-04	5-08	0404-04		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R31 o mocy 44,3/11kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-04	5-08	0404-04		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R41 o mocy 44,1/10,9kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-04	5-08	0404-04		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R51 o mocy 44,3/11kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-04	5-08	0404-04		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R61 o mocy 42,9/9,9kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R62 o mocy 4/4kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa R12 o mocy 2,1/0,7kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RW21 o mocy 23,8/8,5kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU01 o mocy 8/2,4kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-05	5-08	0404-05		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU11 o mocy 57/12,2kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.71	0	3,71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU21 o mocy 27/8,1kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RUW21 o mocy 23,8/8,5kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU12 o mocy 5,5/2,9kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU31 o mocy 27/8,1kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU41 o mocy 27/8,1kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU51 o mocy 27/8,1kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-03	5-08	0404-03		0
na=Rozdzielnica obiektowa strefowa RU61 o mocy 27/8kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0402-05	5-08	0402-05		0
na=Skrzynka by-pass
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=31
pd= 1994	KNR	5-04 1002-04	5-04	1002-04		0
na=Zasilacz awaryjny UPS z bateriami akumulatorów o mocy 9kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=9.91	0	9,91
np=1
wa=0
wb=0
il=9.91

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 179]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 222]
nz=0.4	0	0,4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd= 1994	KNR	5-04 1002-04	5-04	1002-04		0
na=Zasilacz awaryjny UPS z bateriami akumulatorów o mocy 50kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=9.91	0	9,91
np=1
wa=0
wb=0
il=9.91

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 179]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 222]
nz=0.4	0	0,4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		0
na=Wyłączniki przeciwpożarowe prądu 3-biegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1-1						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-11	5-10	0601-11		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych czterożyłowych o przekroju 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.93	0	2,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.86

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-13	5-10	0601-13		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju 6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	16-2						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=21.98

[RMS 47]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-13	5-10	0601-13		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju 10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=18.84

[RMS 43]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-13	5-10	0601-13		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju 16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	12-2						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7

[RMS 44]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-15	5-10	0601-15		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju 95mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=39
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-05	5-08	0115-05		0
na=Kanały instalacyjne metalowe o szerokości 500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		5/2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.791	0	0,791
np=1
wa=0
wb=0
il=25.708

[RMS 57]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 62]
nz=3.4	0	0,68*5
np=1
wa=0
wb=0
il=44.2

[RMS 38]
nz=6.75	0	6,75
np=1
wa=0
wb=0
il=87.75

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		0
na=Drabinki instalacyjne o szerokości 200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0.141	0	0,141
np=1
wa=0
wb=0
il=5.922

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0108-03	5-08	0108-03		0
na=Rury windurowe podtynkowe o średnicy do 37mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.1324	0	0,1324
np=1
wa=0
wb=0
il=10.592

[RMS 170]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 207]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kable zasilające i przewody
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=116
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=42
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-05	5-08	0226-05		0
na=Kable zasilające miedziane typ YKY o przekroju 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=284
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=284	1	284						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=33.512

[RMS 34]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=295.36

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0118-01	5-10	0118-01		0
na=Kable zasilające miedziane typ YKXS o przekroju 5x6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=9.086

[RMS 29]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=80.08

[RMS 189]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.385

[RMS 66]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.516

[RMS 214]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.339

[RMS 211]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.339

[RMS 221]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.339

[POZYCJA]
id=44
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0118-02	5-10	0118-02		0
na=Kable zasilające miedziane typ YKXS o przekroju 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=228
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=228	1	228						

[RMS 1]
nz=0.155	0	0,155
np=1
wa=0
wb=0
il=35.34

[RMS 26]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=237.12

[RMS 189]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.596

[RMS 66]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.528

[RMS 214]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.003

[RMS 211]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.003

[RMS 221]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.003

[POZYCJA]
id=45
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0118-03	5-10	0118-03		0
na=Kable zasilające miedziane typ YKXS o przekroju 5x16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=302
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302						

[RMS 1]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=61.608

[RMS 27]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=314.08

[RMS 189]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=2.567

[RMS 66]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.023

[RMS 214]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.359

[RMS 211]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.359

[RMS 221]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.359

[POZYCJA]
id=46
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0118-08	5-10	0118-08		0
na=Kable zasilające miedziane typ NHXH o przekroju 4x150mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=1.64	0	1,64
np=1
wa=0
wb=0
il=22.96

[RMS 17]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 189]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.466

[RMS 66]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 222]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 214]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[RMS 211]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[RMS 221]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[POZYCJA]
id=47
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01	5-08	0226-01		0
na=Przewody kabelkowe typ YDY o przekroju 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5624
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=5624	1	5944-320						

[RMS 1]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=421.8

[RMS 117]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5848.96

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01	5-08	0226-01		0
na=Przewody kabelkowe typ YDY o przekroju 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6936
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=6936	1	7426-490						

[RMS 1]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=520.2

[RMS 118]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7213.44

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-02	5-08	0226-02		0
na=Przewody kabelkowe typ YDY o przekroju 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[RMS 1]
nz=0.0845	0	0,0845
np=1
wa=0
wb=0
il=8.957

[RMS 119]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=110.24

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01	5-08	0226-01		0
na=Przewody kabelkowe typ YDY o przekroju 5x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=553
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=553	1	578-25						

[RMS 1]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=41.475

[RMS 120]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=575.12

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-03	5-08	0226-03		0
na=Przewody kabelkowe typ YDY o przekroju 5x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 122]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-02	5-08	0226-02		0
na=Przewody kabelkowe przeciwpożarowe typ NHXH o przekroju 4x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	74-38						

[RMS 1]
nz=0.0845	0	0,0845
np=1
wa=0
wb=0
il=3.042

[RMS 18]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-03	5-08	0226-03		0
na=Przewody kabelkowe przeciwpożarowe typ NHXH o przekroju 5x6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0507-02	7-08	0507-02		0
na=Przewody sygnałowe w rurkach typ Li2YCY o przekroju 2x2x0,75mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1359
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1359	1	1589-230						

[RMS 1]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=94.858

[RMS 36]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1413.36

[RMS 168]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1413.36

[RMS 208]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.59

[RMS 222]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.408

[POZYCJA]
id=55
pd=wyd.I 2010	KNR	K-38 0102-01	K-38	0102-01		0
na=Przewody wieloparowe typ FTP o przekroju 4x2x0,5mm2 kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	97-20						

[RMS 1]
nz=0.0151	0	0,0151
np=1
wa=0
wb=0
il=1.163

[RMS 107]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=84.7

[RMS 223]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt instalacyjny
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-02	5-08	0302-02		0
na=Puszki bakelitowe o średnicy 80mm do przewodów 2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1748
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1748	1	1541+17+2+69+12+106+15+49-63						

[RMS 1]
nz=0.407	0	0,407
np=1
wa=0
wb=0
il=711.436

[RMS 128]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1782.96

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0303-01	5-08	0303-01		0
na=Puszki z tworzywa sztucznego trójwylotowe o wymiarach 75x75mm do przewodów 2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=251
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=251	1	264-13						

[RMS 1]
nz=0.323	0	0,323
np=1
wa=0
wb=0
il=81.073

[RMS 126]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=256.02

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0303-05	5-08	0303-05		0
na=Puszki z tworzywa sztucznego trójwylotowe o wymiarach 85x85mm do przewodów do 4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=168
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	173-5						

[RMS 1]
nz=0.358	0	0,358
np=1
wa=0
wb=0
il=60.144

[RMS 127]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=171.36

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-02	5-08	0309-02		0
na=Gniazda wtyczkowe podtynkowe pojedyńcze 2-biegunowe do przewodów 16A/2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1491
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1491	1	221+528+792-50						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=407.043

[RMS 14]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1520.82

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		0
na=Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyńcze 2-biegunowe do przewodów 16A/2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	17-2						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.945

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-08	5-08	0309-08		0
na=Gniazda wtyczkowe wodoszczelne 3-biegunowe do przewodów 16A/4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.291	0	0,291
np=1
wa=0
wb=0
il=0.582

[RMS 15]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Łączniki podtynkowe jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=63
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	69-6						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=9.954

[RMS 59]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=64.26

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Łączniki podtynkowe schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 60]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Łączniki podtynkowe świecznikowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=103
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=103	1	106-3						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=19.467

[RMS 61]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=105.06

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0308-01	5-08	0308-01		0
na=Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.221	0	0,221
np=1
wa=0
wb=0
il=3.315

[RMS 58]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Przyciski podtynkowe jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=47
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	49-2						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=7.426

[RMS 125]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=47.94

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju do 2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=9966
jm=żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=9966	1	1811*3*2-150*3*2						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=199.32

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetleniowe
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=69
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-12	5-08	0511-12		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne podwójne LED typ A1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=69
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=43.47

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 196]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=138

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-12	5-08	0511-12		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne podwójne LED typ A2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 196]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-03	5-08	0511-03		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne pojedyńcze LED typ C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	20-2						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-03	5-08	0511-03		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne pojedyńcze LED typ D4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-03	5-08	0511-03		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne pojedyńcze LED typ D5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=90
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	102-12						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=47.7

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-03	5-08	0511-03		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne pojedyńcze LED typ E7
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	9-3						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-03	5-08	0511-03		0
na=Oprawy oświetleniowe prostokątne pojedyńcze LED typ E8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=305
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	305						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=161.65

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=305

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=305

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0512-01	5-08	0512-01		0
na=Oprawy oświetleniowe kompaktowe LED typ L1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 210]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0512-01	5-08	0512-01		0
na=Oprawy oświetleniowe kompaktowe LED typ L2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=102
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	106-4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=87.72

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 210]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=106.08

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne LED typ VN11, VN12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=47
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	49-2						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=23.97

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=47

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=48.88

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne LED typ VN31
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	36-2						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne LED typ VN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	20-1						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=9.69

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.76

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe LED typ XN10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	19-2						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.67

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe LED typ ON30 z termostatem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	7-1						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe LED typ Y8, Y9
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=58
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	51+13-6						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=29.58

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=60.32

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd= 1994	KNR	5-04 1002-04	5-04	1002-04		0
na=Centralna bateria akumulatorów zasilania awaryjnego typ RU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=9.91	0	9,91
np=1
wa=0
wb=0
il=9.91

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 179]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 222]
nz=0.4	0	0,4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju do 2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3970
jm=żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=3970	1	800*3*2-276*3-2						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=79.4

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ekwipotencjalna
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0222-01	5-08	0222-01		0
na=Przewody szynowe wyrównające o natężeniu 400A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0204-03	5-08	0204-03		0
na=Przewody wyrównawcze izolowane w rurkach typ LgY o przekroju 4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=325
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	360-35						

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0,0242
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 123]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=338

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0204-04	5-08	0204-04		0
na=Przewody wyrównawcze izolowane w rurkach typ LgY o przekroju 6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=178
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	230-52						

[RMS 1]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=5.233

[RMS 124]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=185.12

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0611-02	5-08	0611-02		0
na=Uziomy powierzchniowe w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 1]
nz=0.761	0	0,761
np=1
wa=0
wb=0
il=106.54

[RMS 5]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 219]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=53.2

[POZYCJA]
id=90
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0607-03	5-08	0607-03		0
na=Zwody pionowe odgromowe na ścianie murowanej z pręta o średnicy 12mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6

[RMS 105]
nz=0.92352	0	1,04*0,888
np=1
wa=0
wb=0
il=92.352

[RMS 190]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=101

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0617-01	5-08	0617-01		0
na=Łączenie przewodów instalacji w wykopie przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.248	0	0,248
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 219]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[POZYCJA]
id=92
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0617-07	5-08	0617-07		0
na=Łączenie przewodów instalacji na ścianie przez spawanie pręta o średnicy 12mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.269	0	0,269
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 219]
nz=0.134	0	0,134
np=1
wa=0
wb=0
il=2.68

[POZYCJA]
id=93
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-03	5-08	0619-03		0
na=Złącza odgromowe naprężające na dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-04	5-08	0619-04		0
na=Złącza odgromowe naprężające na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.233	0	0,233
np=1
wa=0
wb=0
il=2.33

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		0
na=Złącza odgromowe kontrolne na połączeniu drut-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=0
wb=0
il=4.49

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 222]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty towarzyszące
je=3658	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=120
nu=1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=96
pd=						0
na=Przejścia i zabezpieczenia przeciwpożarowe
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	7*4+4						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 104]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[POZYCJA]
id=97
pd=						0
na=Roboty budowlane towarzyszące jak bruzdy, przekucia, przebicia
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=178
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	210-32						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=712

[POZYCJA]
id=100
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=307
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=307	1	316-9						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=399.1

[POZYCJA]
id=101
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	13-2						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[POZYCJA]
id=102
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-02	4-03	1203-02		0
na=Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=103
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-03	4-03	1203-03		0
na=Badanie linii kablowej NN 5-żyłowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=44
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[RMS 1]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=87.12

[POZYCJA]
id=104
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=197
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	210-13						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=124.11

[POZYCJA]
id=105
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1204-01	4-03	1204-01		0
na=Sprawdzenie i regulacja działania styczników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=793
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=793	1	800-7						

[RMS 1]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1046.76

[POZYCJA]
id=106
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=866
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=315
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 226]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=538.65

[POZYCJA]
id=868
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=175
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						

[RMS 226]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=43.75

[POZYCJA]
id=107
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		0
na=Każdy następny pomiar instalacji uziemiającej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[POZYCJA]
id=108
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-03	4-03	1205-03		0
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=109
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-04	4-03	1205-04		0
na=Każdy następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[POZYCJA]
id=110
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Badania i pomiary skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=111
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Każdy następny pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	47-30						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[POZYCJA]
id=860
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.03	18	1301-01.03		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 226]
nz=18.4	0	18,4
np=1
wa=0
wb=0
il=368

[POZYCJA]
id=863
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.04	18	1301-01.04		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia za każde następne 5 pól powyżej 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=100
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 226]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=450

[POZYCJA]
id=853
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1355-01.04	18	1355-01.04		1
mpn=1211
na=Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STWiORB BE - pkt. 6

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 226]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[POZYCJA]
id=487
pd=						0
na=Zapewnienie zasilania elektrycznego dla pomieszczeń wydziału WTO podczas przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STWiORB BE - pkt. 2 i 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
3fc7 9 0bb2f b8d568b8098cd7a8642