[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=droga, chodnik
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	2	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa budynku A na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku (drogi, parkingi, chodniki)
ab=Słupsk, ul. 3 Maja 1, dz. nr  120/2, obr. 9
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ai=ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
nk=mgr inż. Gizela Bielawska	drogowa	Romuald Szydagis	
dt=01.03.2019.	0
kln=Kosztorys opracowano w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r  Dziennik  Ustaw nr 130, poycja 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sprawdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych ora z planowanych kosztów robót określonych w programie funkcjonalno - użytkowycm                                                          1310131013101310
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przewiduje się nastepujacy zakres robót ogólnobudowlanych:13101. Roboty rozbiórkowe13102. Roboty drogowe13101310Założenia wyjściowe do kosztorysowania13101.Kosztorys w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130 poz. 1389)13102.Kosztorys sporządzony w oparciu o Rozporządzenie (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)13103.Przewiduje się wykonanie robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi, wyszczególnionymi w założeniach do poszczególnych rozdziałów zastosowanych katalogów.13104.Nakłady, zakres i warunki wykonania robót budowlanych dostosowano do istniejących katalogów. Podstawę wyceny stanowią katalogi KNR, KNRW, KNNR, KSNR, KNP, a w przypadku braku danego typu robót, kalkulacje własne.13105.Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty są wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obwiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z aktualnymi normami PN-EN, branżowymi i zakładowymi normami dotyczącymi przedmiotowych robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.13106.Podane nakłady zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym, określonym w aktualnie obowiązujących normach PN-EN, branżowych i zakładowych.13107.Podane nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu o maszyn oraz środków transportu technologicznego właściwych dla danego rodzaju robót a także wymogów wynikających z racjonalnego  ich wykorzystania na budowie.13108.Ceny jednostkowe robót i sprzętu przyjęto na poziomie występującym na rynku – ceny średnie wg SEKOCENBUD dla 4 kwartału 2018r. Ceny jednostkowe materiałów przyjęto na poziomie występującym na rynku – ceny średnie wg SEKOCENBUD dla 4 kwartału 2018 r. a także w oparciu o dostępne cenniki producentów.13109.Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i zysku określono wg danych rynkowych SEKOCENBUD 4 kwartał 2018r.131010.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono wg danych rynkowych – SEKOCENBUD 4 kwartał 2018 r.13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1558944652
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 235]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=brona talerzowa (bez ciągnika)	0
id=13331	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944690
cw=0	PLN
il=0.29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13331

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=brona talerzowa (bez ciągnika)'	0
id=13331	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944690
cw=0	PLN
il=1.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13331

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1558944653
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.69
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1558944658
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1558944662
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1558944665
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)	0
id=39413	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944690
cw=0	PLN
il=6.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39413

[RMS ZEST 281]
ty=S
na=ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)'	0
id=39413	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944691
cw=0	PLN
il=25.81
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39413

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1558944673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=gruz odpadowy	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1558944673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.32

[RMS ZEST 264]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944691
cw=0	PLN
il=28.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11133

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa "tetka" 8 cm	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1558944674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1170.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1558944674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II'	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1558944674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II''	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1558944675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary	0
id=2223041	2
jm=m	040
ce=0	1558944675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=265.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223099

[RMS ZEST 184]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika	0
id=51121	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944691
cw=0	PLN
il=3.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	51121

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika'	0
id=51121	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944691
cw=0	PLN
il=25.81
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	51121

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM)	0
id=21900	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944692
cw=0	PLN
il=22.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21000

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1558944675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223540

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=piasek zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1558944675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=piasek zwykły'	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1558944676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=piasek zwykły''	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1558944676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=piasek zwykły'''	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1558944676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944692
cw=0	PLN
il=28.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	75100

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Płyta chodnikowa betonowa 20x20x6 cm - szara	0
id=2221411	2
jm=szt	020
ce=0	1558944676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4250
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2221499

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=pospółka	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1558944677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=pospółka'	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1558944677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=179.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=pospółka''	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1558944677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1558944643
cw=0	PLN
il=2948.1

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 266]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944692
cw=0	PLN
il=57.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39813

[RMS ZEST 272]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t'	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944693
cw=0	PLN
il=19.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39813

[RMS ZEST 242]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944693
cw=0	PLN
il=236.16

[RMS ZEST 273]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944693
cw=0	PLN
il=9.13

[RMS ZEST 274]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t''	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944693
cw=0	PLN
il=1.78

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944693
cw=0	PLN
il=1.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 275]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944694
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 277]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)''	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944694
cw=0	PLN
il=5.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 279]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'''	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944694
cw=0	PLN
il=4.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1558944677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany'	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1558944678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany''	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1558944678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=utylizacja asfaltobetonu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1558944678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.93

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944695
cw=0	PLN
il=2.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944695
cw=0	PLN
il=9.82
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 278]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944695
cw=0	PLN
il=4.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944695
cw=0	PLN
il=3.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12261

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t'	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944696
cw=0	PLN
il=25.81
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12261

[RMS ZEST 234]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944696
cw=0	PLN
il=28.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t'	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944696
cw=0	PLN
il=4.11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944696
cw=0	PLN
il=1.37
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 187]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1558944697
cw=0	PLN
il=148.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	45100

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=ziemia z wykopu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1558944678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=328

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1138
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1139
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-02	AT-03	0104-02		1
mpn=_1211_
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	20*23+23*10+6*22+40*8						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=57.1

[RMS 264]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=28.55

[RMS 265]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.84

[RMS 266]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=57.1

[POZYCJA]
id=1144
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-20	4-01	0109-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi  na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=79.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6	
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=79.94	1	1142,0*0,07						

[RMS 272]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.19

[POZYCJA]
id=1146
pd=						0
na=Przyjęcie asfaltobetonu na wysypisko z utylizacją
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=79.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=79.94	1	79,94						

[RMS 267]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=87.93

[POZYCJA]
id=1163
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-02	2-31	0815-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	53*2						

[RMS 1]
nz=0.1249	0	0,1249
np=1
wa=0
wb=0
il=13.24

[POZYCJA]
id=1156
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-19	4-01	0109-19		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.42	1	106,0*0,07						

[RMS 1]
nz=2.13	0	2,13
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8

[RMS 273]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=9.13

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-20	4-01	0109-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6	
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.42	1	7,42						

[RMS 274]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[POZYCJA]
id=1161
pd=						0
na=Przyjęcie gruzu na wysypisko z utylizacją
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.42	1	7,42						

[RMS 271]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[ELEMENT 1]
na=Droga i parking z kostki betonowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=686
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=687
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=42.94

[RMS 275]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 276]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=9.82

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5	
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 277]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[POZYCJA]
id=694
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 278]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.91

[RMS 279]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.45

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.1807	0	0,1807
np=1
wa=0
wb=0
il=206.36

[RMS 285]
nz=0.02024	0	0,02024
np=1
wa=0
wb=0
il=23.11

[RMS 286]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 280]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[RMS 281]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.81

[RMS 282]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.81

[RMS 283]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.81

[POZYCJA]
id=814
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01	2-31	0115-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.1826	0	0,1826
np=1
wa=0
wb=0
il=208.53

[RMS 287]
nz=0.1573	0	0,1573
np=1
wa=0
wb=0
il=179.64

[RMS 288]
nz=0.0622	0	0,0622
np=1
wa=0
wb=0
il=71.03

[RMS 289]
nz=0.0031	0	0,0031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 290]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 182]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 284]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 234]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=18.27

[POZYCJA]
id=1019
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-02	2-31	0115-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego  - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5	
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=20.56

[RMS 291]
nz=0.0105	0	0,0105
np=1
wa=0
wb=0
il=59.95

[RMS 292]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=23.41

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 234]
nz=0.0012	0	0,0012
np=1
wa=0
wb=0
il=6.85

[POZYCJA]
id=920
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3	
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0,0384
np=1
wa=0
wb=0
il=131.56

[RMS 293]
nz=0.0129	0	0,0129
np=1
wa=0
wb=0
il=44.2

[RMS 294]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=9.94

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 224]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.37

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "tetki" o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1142
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=1142	1	1142,00						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1488.25

[RMS 211]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1170.55

[RMS 296]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=93.42

[RMS 295]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=13.36

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 187]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=148.46

[RMS 188]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=28.55

[POZYCJA]
id=1035
pd=ATHCJP_1kw2016	KNR-W	4-01 0109-05	4-01	0109-05		2
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=285.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=285.5	1	1142,00*0,25						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=234.11

[RMS 242]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=154.17

[POZYCJA]
id=1038
pd=ATHCJP_1kw2016	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		2
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=285.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6	
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=285.5	1	285,50						

[RMS 242]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=51.39

[POZYCJA]
id=1044
pd=						0
na=Przyjęcie ziemi z wykopu
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=285.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=285.5	1	285,50						

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=285.5

[ELEMENT 1]
na=Chodniki 
wa=0
kn=0	0	0
id=1046
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 177]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 178]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=1051
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 177]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 178]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 177]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=1058
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.1807	0	0,1807
np=1
wa=0
wb=0
il=30.72

[RMS 225]
nz=0.02024	0	0,02024
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 180]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 234]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 182]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 183]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 184]
nz=0.0226	0	0,0226
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[POZYCJA]
id=1083
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01	2-31	0115-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.1826	0	0,1826
np=1
wa=0
wb=0
il=31.04

[RMS 236]
nz=0.1573	0	0,1573
np=1
wa=0
wb=0
il=26.74

[RMS 237]
nz=0.0622	0	0,0622
np=1
wa=0
wb=0
il=10.57

[RMS 186]
nz=0.0031	0	0,0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 180]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 182]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 241]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 234]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[POZYCJA]
id=1067
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-03	2-31	0502-03		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 20*20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[RMS 263]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=4250

[RMS 186]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=14.45

[RMS 225]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1099
pd=ATHCJP_1kw2016	KNR-W	4-01 0109-05	4-01	0109-05		2
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=42.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=42.5	1	170,00*0,25						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=34.85

[RMS 242]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=22.95

[POZYCJA]
id=1102
pd=ATHCJP_1kw2016	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		2
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=42.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6	
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=42.5	1	42,50						

[RMS 242]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=1104
pd=						0
na=Przyjęcie ziemi z wykopu
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=42.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-01

[PRZEDMIAR]
wo=42.5	1	42,50						

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5

[ELEMENT 1]
na=Ławy pod krawężniki, obrzeża 
wa=0
kn=0	0	0
id=734
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=741
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=21.45	1	(0,35*0,3-0,15*0,15)*260						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=193.48

[RMS 253]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 186]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=5.79

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=22.31

[POZYCJA]
id=765
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[RMS 1]
nz=0.3838	0	0,3838
np=1
wa=0
wb=0
il=99.79

[RMS 256]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=265.2

[RMS 186]
nz=0.0128	0	0,0128
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 225]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1112
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 01-03

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,00						

[RMS 1]
nz=0.2458	0	0,2458
np=1
wa=0
wb=0
il=19.66

[RMS 197]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 186]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 225]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
a4ff8b 5678da3 614d7 e33c02da825