[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Komenda Miejska Policji w Słupsku - instalacje teletechniczne
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=ORSO Karolina Spychalska
afn=81-185 Gdynia ul. Romanowskiego 38b/8
nb=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku "B" Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
ab=Slupsk, ul. 3 Maja 1
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ai=ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
br=Teletechniczna
nk=inż. Marek Pobłocki	
dt=8 lipiec 2016
kln=13101310Klasyfikacja kodu CPV: 45216111-5     Posterunki policji13101310131013101310131013101310131013101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Adapter E2000/APC SM Simplex	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523071
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Adapter gniazda keystone	0
id=7554999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1469523071
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=162

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Akumulator 12V/25Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523071
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Akumulator 12V/26Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523072
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Akumulator 12V/28Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523072
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Antena satelitarna stalowa 800 mm biała, zysk: 39dBi, częstotliwość 10,7....12,75 GHz np. Televes 790101	0
id=7830999	1
jm=szt	020
ce=0	1469523072
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji	0
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0	1469523073
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Centrala 2 pętle (252 adresy) zasilacz 150W, obudowa Comfort.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523073
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Centrala systemu oddymiania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523073
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Czujka ruchu PIR np. INDIGO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523073
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Czujka ruchu PIR np. Siemens PDM-I12	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523074
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Czytnik kart	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523074
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Drukarka wewnętrzna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523074
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Dysk twardy 3,5" NAS 4TB np. WD RED WD40EFRX	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523075
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Ekspander wejść np. CA64E	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523075
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 158]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Elektryczny ekran projekcyjny 500x281 np. AVERS Solar	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523075
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1469523076
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=gniazda TV/SAT	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1469523076
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Gniazdo czujki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523076
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kabel HDGs 2x2,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.8

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Kabel koncentryczny XWDXpek 75-1,05/5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=780

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=kabel krosowy RJ45-RJ45	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469523077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=324
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kabel monitorowy PMon 4x0,22c + 3x0,05cekży	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523078
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Kabel OMY 2x1,5 mm/kw	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523078
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=780

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kabel światłowodowy wielomodowy 24G np. A-DQ(ZN)B2Y MM 24G	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1469523078
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8079999

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Kabel U/UTP POW.CAT 6, 4PARY, PVC	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1469523078
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74250
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7986799

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kabel wizyjny RG 59	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523079
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=572

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kabel wizyjny WD 75-0,63/3,7	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523079
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Kabel YDY 3x1,5 mm/kw	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523079
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Kabel YnTKSY 1x2x1,0 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523080
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=852.8

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523090
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel YnTKSYekw 4x2x1,0 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523091
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920×1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523091
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30kl/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 40~50m, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82×100.76×107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy -30°C~60°C. Zasilanie 12VDC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523092
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Kamera Turbo-HD w metalowej obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30kl/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8-12mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Wymiary: ? 136 × 101.94 mm, waga 380g. Temperatura pracy -20°C~45°C. Zasilanie 12VDC/24VAC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523093
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Klawiatura systemowa np. INT-KLCD-GR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523093
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kolumna głośnikowa, wewnętrzna, natynkowa, niskoprofilowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523094
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Kołek rozporowy metalowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523095
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=290

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0	1469523095
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3094

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Konstrukcja stalowa z kotwami i śrubami	0
id=8014199	1
jm=kpl	090
ce=0	1469523096
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kontaktron drzwiowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523096
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kontroler drzwiowy z zasilaczem i obudową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523097
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Konwenter QUAD 4 wyjścia, częst.pracy wej. 10.7-12.75 GHz, częst.pracy wyj.: 950/1950-1100/2150, zysk: 58dB, współ.szumów: 0.3dB, pobór prądu: 180mA np. Televes Quad 761001	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523098
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Korektor sygnału	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523098
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Korytka kablowe PCV40x20	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1469523099
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Korytka kablowe PCV60x60	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1469523099
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Koryto kablowe PCV 130x60	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1469523100
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=166.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583599

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Koryto kablowe PCV 230x60	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1469523101
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583599

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Koryto metalowe 200 mm	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=łączniki (różne)	0
id=7583199	2
jm=szt.	020
ce=0	1469523102
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=łączniki (różne)'	0
id=7583199	2
jm=szt.	020
ce=0	1469523102
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Mediakonwerter SFP MGBSX11310Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523102
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Mikrofon bezprzewodowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523103
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Mikrofon pojemnościowy wiszący	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523103
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Miksujący wzmacniacz sterujący o mocy 240W	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523104
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Miksujący wzmacniacz z wejściem priorytetu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523104
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Moduł kontrolno-sterujący w obudowie IP66 1we/1wyj	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523105
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=moduł RJ45 R&M nieekranowany	0
id=7551999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=324
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551999

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Moduł RS232 (izolowany)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523106
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Moduł sygnalizatorów (rozdzial na 4 linie)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523106
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Monitor przemysłowy 19" - np. SMT-1934P	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Monitor przemysłowy LCD np. LC-VMT-26PVM	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 243]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 244]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Multiswitch 9x9x8, liczba wyjść: 8, Zakres częst.: SAT (950-2400MHz), DVB-T (88-862MHz), Maks.poz.wej.: SAT (102dbuV), DVB-T(104dBuV) np. Televes Neoswitch 9x9x8 714601	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Obudowa centrali alarmowej np. CA64OBU	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523108
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Obudowy ekspanderów	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523108
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=opaska mocująca	0
id=8999999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469523109
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=648
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8999799

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Optyczna-termiczna czujka dymu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523109
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Osłonka spawów światłowodowych.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523110
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Panel 24-ro portowy UTP kat. 6	0
id=7061999	2
jm=szt	020
ce=0	1469523110
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Panel wentylacyjny szafy	0
id=7761999	2
jm=kpl	090
ce=0	1469523111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Panel z wieszakami, 19" 1U	0
id=7061999	2
jm=szt	020
ce=0	1469523111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Płyta czołowa 1U 24xSC simplex/MTRJ/E2	0
id=7062999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1469523111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7062599

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Płyta główna centrali alarmowej np. Integra 128	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523112
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Projektor w technologi 3LCD, ciekłorystaliczna migawka RGB, natężenie światła barwnego i białego: 2.500 lumenów, rozdzielczość: Full HD 1080p, stosunek kontrastu: 70000:1, lampa 250W. 3500h żywotności np. EPSON EX-TW6600	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523112
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Przełącznica światłowodowa wysuwana	0
id=7062999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1469523113
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7062599

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Przewód LiYY 1x2x0,8 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523113
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewód LIYY 2x0,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523114
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Przewód LIYY 2x1,0 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523114
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Przewód LiYY 8x0,8 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523114
cw=0	PLN
il=353.6

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Przewód TLgYp 2x2,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523115
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=374.4

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Przewód YPMYekw 2x0,35 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523115
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Przewód YTKSYekw 3x2x0,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469523116
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1383.2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Przycisk alarmowy oddymiania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523116
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Przycisk napadowy natynkowy np. PNK-1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Przycisk pożarowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy - reflektometr	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1469523159
cw=0	PLN
il=7.152
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1469523147
cw=0	PLN
il=96.552

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Puszka p/t okr.uniw.60 z pokr.do mont.szer	0
id=7540003	2
jm=szt	020
ce=0	1469523118
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Puszka podtynkowa sieci LAN	0
id=7540040	2
jm=szt.	020
ce=0	1469523118
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Ramka jednokrotna	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1469523119
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Regulowany uchwyt do projektorów multimedialnych, sufitowy, max. 30kg, reg. 20 stopni, obrót o 360 stopni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523119
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Rejestrator sieciowy: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, max. rozdz. nagrywania 6MP, wyjście monitorowane HDMI/VGA, interfejs SATA, 4 porty POE np. DS-7604NI-E1/4P/A	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523120
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Rejestrator Turbo-HD, 16 wejść wizyjnych BNC, wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2xSATA (max.4TB), wyjście monitorowane HDMI/VGA np. DS-7216HQHI-SH	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523120
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Rejestrator Turbo-HD, 4 wejścia wizyjne BNC, wejścia/wyjście audio: 4/1, interfejs SATA, dysk max.4TB, wyjście monitorowane HDMI/VGA, możliwość podłączenia dwóch kamer IP (2MP każda) np. DS-7204HQHI-SH/A(EU)(B)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523120
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1469523062
cw=0	PLN
il=6601.8247

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RVS 16 mm	0
id=7580081	1
jm=m	040
ce=0	1469523121
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1396.72

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 16mm	0
id=7580031	1
jm=m	040
ce=0	1469523121
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3536

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm	0
id=7580031	1
jm=m	040
ce=0	1469523122
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 40mm	0
id=7580035	1
jm=m	040
ce=0	1469523122
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=520

[RMS ZEST 247]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1469523148
cw=0	PLN
il=0.63

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1469523148
cw=0	PLN
il=4.06

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Skrzynka n/t otwierana z zamkiem na kluczyk o wym. 150x150x50 mm	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1469523122
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Skrzynka n/t otwierana z zamkiem na kluczyk o wym. 500x500x200 mm	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1469523123
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1469523149
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 238]
ty=S
na=spawarka światłowodowa	0
id=at141	3
jm=m-g	148
ce=0	1469523149
cw=0	PLN
il=2.736
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72995

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	0
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0	1469523123
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	0
id=8220405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Switch zarządzalny 48-porty gigabit np. SG500X-48-K9-G5	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1469523124
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523125
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno-akutstyczny np. Satel SP-4001	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523125
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Szafa rack 19" 15U wisząca	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523125
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Szafa rozdzielcza stojąca 19", 42U	0
id=7753999	2
jm=kpl	090
ce=0	1469523126
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1469523149
cw=0	PLN
il=193.104

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1469523150
cw=0	PLN
il=14.304
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1469523126
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny	0
id=8340861	1
jm=szt	020
ce=0	1469523127
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.52

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Uchwyt do kamery zewnętrznej, ścienny	0
id=8340861	1
jm=szt	020
ce=0	1469523127
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.28

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Uchwyt instalacyjny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523128
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Uchwyt pod RVS fi 18mm	0
id=7599903	1
jm=szt	020
ce=0	1469523128
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1365

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Uchwyt ścienno-sufitowy 200 mm	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=290
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wideodomofon z zestawem instalacyjnym	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1469523129
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Wieszak nadmiaru kabla	0
id=7760999	2
jm=kpl	090
ce=0	1469523129
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=wkręty	0
id=8372199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346099

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Wtyk współosiowy	0
id=7240399	1
jm=szt	020
ce=0	1469523130
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Zasilacz centrali alarmowej np. APS 30	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523130
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Zasilacz kamer CCTV 5A/12VDC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523131
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Zestaw INTERKOM z zasilaczem	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1469523131
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=zestaw połączeniowy "KRONE STANDARD"	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760499

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Złacze RCA	0
id=7240399	1
jm=szt	020
ce=0	1469523132
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Złacze VGA	0
id=7240399	1
jm=szt	020
ce=0	1469523133
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Zwora elektromagnetyczna 560kg	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469523133
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 157]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=System okablowania strukturalnego i system telekomunikacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=230
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=113
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0110-04	AT-13	0110-04		0
na=Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 50 kg na odl. do 10 m w poziomie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5
jm=element	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[POZYCJA]
id=114
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", 42U, stojących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=251
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-16	AT-14	0110-16		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=0.805	0	0.805
np=1
wa=0
wb=0
il=4.025

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-17	AT-14	0110-17		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za łączenie szaf
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=133
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
na=Montaż cokołów szaf dystrybucyjnych 19"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel porządkujący, 19" 1U
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 112]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		0
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny szafy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		0
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak nadmiaru kabla
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.266

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=134
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel 24-ro portowy UTP kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[RMS 112]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=11.398

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=273
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=274
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-03	AT-14	0109-03		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - montaż złącz do płyty czołowej typu C, za każdy port
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 112]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8016

[RMS 237]
nz=96	1	96
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=275
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-01	AT-14	0104-01		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 112]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0
il=15.744

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 238]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.736

[POZYCJA]
id=276
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-03	AT-14	0104-03		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 112]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=3.168

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=253
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 178]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=665
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=665	1	665						0		0

[RMS 112]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0
il=73.3495

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 16
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3000	1	3000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=274.182

[RMS 114]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3120

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 20
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6558

[RMS 115]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-04	5-08	0107-04		0
na=Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka ochronna RG 40
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.1375	0	0.1375
np=1
wa=0
wb=0
il=65.6565

[RMS 116]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=520

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=147
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-02	5-08	0115-02		0
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - korytka kablowe PCV60x60
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 112]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=12.27

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 45]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0115-04	5-08	0115-04		1
mpn=_1211
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 112]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=84.48

[RMS 209]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 207]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=108.8

[RMS 45]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=864

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0115-06	5-08	0115-06		1
mpn=_1211
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 112]
nz=0.607	0	0.607
np=1
wa=0
wb=0
il=60.7

[RMS 210]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 211]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 45]
nz=6.75	0	6.75
np=1
wa=0
wb=0
il=675

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=290
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0484	0	0.0484
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4044

[POZYCJA]
id=241
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-05	5-08	0704-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=290
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0715	0	0.0715
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8021

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=290

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=290

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=242
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=264
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	264						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=49.9198

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=264

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 112]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 233]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=33

[POZYCJA]
id=272
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=17500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17500	1	17500						0		0

[RMS 112]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=297.5

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=19250

[POZYCJA]
id=245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-04	AT-14	0101-04		1
mpn=1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za układanie w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=17500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17500	1	17500						0		0

[RMS 112]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=50000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50000	1	50000						0		0

[RMS 112]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=850

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=55000

[POZYCJA]
id=244
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=50000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50000	1	50000						0		0

[RMS 112]
nz=0.01506	0	0.01506
np=1
wa=0
wb=0
il=753

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0107-01	AT-15	0107-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=43.092

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=324

[POZYCJA]
id=247
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=162
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						0		0

[RMS 112]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=34.02

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=162

[POZYCJA]
id=265
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-08	AT-15	0108-08		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=162
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						0		0

[RMS 112]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=13.77

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=162

[POZYCJA]
id=246
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-05	AT-15	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=248
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-03	AT-15	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=8.424

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-04	AT-15	0112-04		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety opisowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=6.804

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=26.244

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=324

[POZYCJA]
id=129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0114-02	AT-15	0114-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie kabla UTP kat.6 do gniazda w patchpanelu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=171.72

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=324

[POZYCJA]
id=250
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0114-02	AT-15	0114-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie kabla UTP kat.6 do gniazda w patchpanelu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=324
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=171.72

[RMS 157]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=324

[POZYCJA]
id=130
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=324
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						0		0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=324

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=96.552

[RMS 131]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=193.104

[POZYCJA]
id=278
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów reflektometrycznych.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 242]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=7.152

[RMS 241]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=14.304

[ELEMENT 1]
na=System sygnalizacji alarmu włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=231
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-04	AL-01	0114-04		0
na=Montaż obudowy centrali alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.923	0	0.923
np=1
wa=0
wb=0
il=0.923

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-03	AL-01	0102-03		0
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych - płyta główna centrali alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-03	AL-01	0112-03		0
na=Montaż zasilacza centrali alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.02

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/18Ah
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		0
na=Montaż obudowy ekspanderów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 112]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=5
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-02	AL-01	0303-02		0
na=Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - ekspander wejść
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 112]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=9
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		0
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura systemowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 112]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=10
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czujki ruchu PIR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 112]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=254
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż akustycznej cyfrowej czujki zbicia szkła.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 112]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=7.48

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=24
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		0
na=Montaż przycisku napadu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 112]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=269
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05	AL-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=7.36	0	7.36
np=1
wa=0
wb=0
il=14.72

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						0		0

[RMS 112]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0
il=110.3

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=91.394

[RMS 113]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1040

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YTKSYekw 3x2x0,5
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=34.667

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1040

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=268
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-02	5-08	0115-02		0
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 112]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=12.27

[RMS 220]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 45]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewód YTDY 6x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=330
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0266

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=343.2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=257
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 112]
nz=5.92	0	5.92
np=1
wa=0
wb=0
il=47.36

[POZYCJA]
id=21
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-03	AL-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2

[POZYCJA]
id=256
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-04	AL-01	0601-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 112]
nz=70.2	0	70.2
np=1
wa=0
wb=0
il=280.8

[ELEMENT 1]
na=System kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=232
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=196
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		0
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 112]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=108.8

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[POZYCJA]
id=210
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		0
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - kontroler drzwiowy z zasilaczem i obudową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.4

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[POZYCJA]
id=192
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-02	AL-01	0208-02		0
na=Montaż elementów obsługowych - zwora elektromagnetyczna.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[POZYCJA]
id=193
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0305-08	AL-01	0305-08		0
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=28.9

[POZYCJA]
id=195
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		0
na=Montaż czujki otwarcia - czujnik kontaktronowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 112]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=23.94

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LiYY 8x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5728

[RMS 94]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=353.6

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LiYCY-P 1x2x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1939

[RMS 184]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LIYY 2x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6565

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód LIYY 2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6565

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		0
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 112]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0
il=98.26

[POZYCJA]
id=190
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		0
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.61

[POZYCJA]
id=188
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-03	AL-01	0303-03		0
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[ELEMENT 1]
na=System nagłośnieniowy
wa=0
kn=0	0	0
id=233
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=259
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-14	AT-14	0110-14		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości do 24U
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-12	5-06	0203-12		0
na=Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym - miksujący wzmacniacz sterujący o mocy 240W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 133]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 118]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-12	5-06	0203-12		0
na=Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym - miksujący wzmacniacz z wejściem priorytetu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 133]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 118]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-05	5-06	0205-05		0
na=Instalowanie wzmacniaczy korekcyjnych w stojakach - korektor sygnału
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5403

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=154
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5376

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - zestaw INTERKOM z zasilaczem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - wideodomofon z zestawem instalacyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - skrzynka n/t otwierana z zamkiem na kluczyk o wym. 150x150x50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		0
na=Instalowanie mikrofonów przenośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0808-08	5-06	0808-08		0
na=Instalow.zestawow głośnej.i kolumn dzwiekow.wnętrzowych w obud.zwykłych na gotowych konstr.na ścianie z cegły - kolumna głośnikowa, wewnętrzna, natynkowa, niskoprofilowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6445

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - kabel monitorowy PMon 4x0,22c + 3x0,05cekży
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3657

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel video WD 75-063/3,7
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0588

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód TLgYp 2x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6654

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YPMYekw 2x0,35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 97]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YPMYekw 2x0,35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2176

[RMS 97]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0815-09	5-06	0815-09		0
na=Dostosowanie głośnika do pracy w układzie wymuszonego odbioru z przełącznikiem błyskawicznym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0
il=61.8267

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-06	5-06	0203-06		1
mpn=1211_
na=Montaż projektora multimedialnego.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.629

[RMS 245]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-01	5-06	0203-01		1
mpn=1211_
na=Montaż wieszaka projektora multimedialnego.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 249]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=281
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0402-04	5-06	0402-04		1
mpn=_1211
na=Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych na konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0246

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0710-02	5-06	0710-02		0
na=Montaż złącz VGA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9673

[RMS 125]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0710-02	5-06	0710-02		0
na=Montaż złącz RCA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9019

[RMS 125]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0501-03	5-06	0501-03		0
na=Uruchomienie zespołów realizacji programów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=zesp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=16.7	0	16.7
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9485

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0502-02	5-06	0502-02		0
na=Uruchomienie zespołów emisji programów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=zesp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=19.01	0	19.01
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1546

[ELEMENT 1]
na=System CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=63
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-02	AL-01	0502-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=5.08	0	5.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.08

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=270
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-02	AL-01	0502-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video IP
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=5.08	0	5.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.08

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=64
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem 16-to kanałowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 228]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=65
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=176
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-04	5-06	0301-04		0
na=Instalowanie mikrofoóow wbudowanych w urządzenia - mikrofon pojemnościowy wiszący
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8977

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=70
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0603-01	7-08	0603-01		0
na=Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 112]
nz=0.3078	0	0.3078
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0014

[RMS 136]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 157]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 118]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1495

[POZYCJA]
id=71
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0603-01	7-08	0603-01		0
na=Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery zewnętrznej, ścienny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 112]
nz=0.3078	0	0.3078
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1546

[RMS 137]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 157]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 118]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0805

[POZYCJA]
id=72
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, szerokokątna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 112]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=36.96

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=271
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna IP
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=73
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna wraz obudową i grzałką.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 112]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=64.75

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=68
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03 z.sz. 3.4	AL-01	0501-03 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=8.685

[POZYCJA]
id=69
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-02 z.sz. 3.4	AL-01	0502-02 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=5.08	0	5.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.384

[POZYCJA]
id=66
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01 z.sz. 3.4	AL-01	0501-01 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=65.52

[POZYCJA]
id=67
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.4	AL-01	0501-02 z.sz. 3.4		0
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=97.125

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel wewnętrzny koncentryczny XWDXpek 75-1,05/5
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=750
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=30.441

[RMS 232]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=780

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel zasilający OMY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=750
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=30.441

[RMS 187]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=780

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=262
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel zasilający YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1176

[RMS 190]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0710-02	5-06	0710-02		0
na=Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=33.4441

[RMS 125]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[POZYCJA]
id=260
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-06	AL-01	0112-06		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=11.78

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=261
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 38 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=78
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=79
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=80
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=18
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 112]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[POZYCJA]
id=81
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=17
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=31.45

[POZYCJA]
id=82
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		0
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=17
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 112]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=26.18

[ELEMENT 1]
na=System p.pożarowy i oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
id=237
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=89
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-06	AL-01	0102-06		1
mpn=_1211
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=48.5	0	48.5
np=1
wa=0
wb=0
il=48.5

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=91
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 38 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=93
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0107-01	AL-01	0107-01		0
na=Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=94
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0116-01	AL-01	0116-01		0
na=Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - moduł kontrolno-sterujący w obudowie IP66
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 112]
nz=10.16	0	10.16
np=1
wa=0
wb=0
il=203.2

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=95
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		0
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 112]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=96
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
na=Montaż czujek pożarowych - optyczna analogowa czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 112]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=97
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk pożarowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 112]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=98
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		0
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 112]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=99
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-02	AL-01	0101-02		0
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej - centrala systemu oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=100
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=101
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk alarmowy oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=151.9596

[RMS 45]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1365

[RMS 140]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1365

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rurka RG 16
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=36.5576

[RMS 114]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YnTKSY 1x2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4353

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YnTKSY 1x2x1
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=820
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=820	1	820						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4269

[RMS 199]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=852.8

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YnTKSYekw 4x2x1,0 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=3.247

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel HDGs 2x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4941

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=263
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel HDGs 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4353

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=390
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7844

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=108
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 112]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[POZYCJA]
id=102
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		0
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=n-g	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[POZYCJA]
id=103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 112]
nz=5.92	0	5.92
np=1
wa=0
wb=0
il=142.08

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-03	AL-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2

[ELEMENT 1]
na=System telewizji zbiorczej
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1005-01	5-06	1005-01		0
na=Montaz i podwieszenie anten  - antena satelitarna stalowa 80 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=anten.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=102.32	0	102.32
np=1
wa=0
wb=0
il=195.4312

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 120]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-05	5-06	0205-05		0
na=Instalowanie wzmacniaczy korekcyjnych w stojakach - konwerter satelitarny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=2
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0806

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=220
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiswitch 9 wejściowy 4 wyjściowy przelotowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=282
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiswitch 9 wejściowy 4 wyjściowy przelotowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - skrzynka n/t otwierana z zamkiem na kluczyk o wym. 500x500x200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7312

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6723

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem - gniazdo TV/SAT
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1766

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0314-06	5-08	0314-06		0
na=Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - pokrywa puszki do kanałów instalacyjnych - ramka 1-krotna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 112]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=226
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-08	4-03	1001-08		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=343
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=343	1	343						0		0

[RMS 112]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=21.609

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=343
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=343	1	343						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3481

[RMS 113]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=356.72

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - kabel wizyjny RG 59
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6267

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - kabel wizyjny RG 59
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=330
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0266

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=343.2

[RMS 157]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

