[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS
nfn=ORSO Karolina Spychalska
afn=81-185 Gdynia ul. Romanowskiego 38b/8
nb=KMP Slupsk
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ai=ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
nk=mgr inż. Klaudiusz Zdziebłowski	elektryczna
dt=2016-07-11

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.81
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 30x4	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1469529807
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=234
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1469529807
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8188
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji'	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1469529808
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.666
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 272]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=cegła budowlana pełna wypalana z gliny 25x12x6,5	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529808
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1469529808
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0191
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Ceownik perforowany FeZn malowany proszkowo.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529809
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.067
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Drabinka kablowa 600 mm	0
id=8322599	2
jm=m	040
ce=0	1469529809
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7700599

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0	1469529810
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1469529810
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Gniazdo 3-biegunowe 16A	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530899

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=212.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Gniazdo podytnkowe dwubiegunowe białe.	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=281.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Gniazdo podytnkowe dwubiegunowe DATA z kluczem, czerwone.	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=422.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 165]
ty=R
na=Inwentaryzacja.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=1400	1468219253
cw=1400	PLN
il=0

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=Inwentaryzacja.	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=1000	1468229682
cw=1000	PLN
il=0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Kabel  NXHX FE190/E90 5x10	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Kabel NHXH FE 190/E90 4x120	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Kabel YKXS 5x10	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529813
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Kabel YKXS 5x6	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529813
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=322

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Kable YAKY 4x240	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529813
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Kable YAKY 4x70	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Kable YKXS 1x95	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Kable YKXS 5x16	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=158

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=634
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=kołki kotwiące'	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=946
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=kołki kotwiące + śruba E90	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529816
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=210
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529816
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Końcówka kablowe oczkowa	0
id=7620099	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529816
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=798.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=150
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania	0
id=7620599	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620599

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania'	0
id=7620599	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620599

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Koryto metalowe 200H60 E90	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529818
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Koryto metalowe FeZn 200H50 pełne malowane proszkowo.	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529818
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Koryto metalowe W300H60	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529818
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Koryto metalowe W500H60	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1469529819
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=438

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1469529819
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5886
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1514001

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa A	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529844
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa B	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529824
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa C	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529825
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa D1	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529839
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa D2	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529847
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa E1	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa F1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa F2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529849
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa F3	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529850
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa G1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529850
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa G2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529851
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa G3	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529851
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa H	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529852
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa I	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529853
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa K	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529853
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa L	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529854
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Łącznik instalacyjny jednobiegunowy.	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529854
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Łącznik krzyżowy jednobiegunowy.	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529855
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Łącznik schodowy jednobiegunowy.	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529855
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=Montaż urządzeń i uruchomienie systemu.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1469529772
cw=0	PLN
il=60

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=np. 8-button module white code 136W	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529856
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=np. AV Interface package	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529856
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=np. AXN IP65 OPEN 3W 2h SA/SE (350lm)	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529857
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=np. AXP symetr. 1W 2h SA/SE	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529857
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=np. Centrala RUBIC UNA 4000 (750) z kartą SD, WWW, RJ45	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529858
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=np. DIGIDIM 250mA DALI POWER SUPPLY	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529858
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=np. Digidim multisensor (linked P.I.R)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529859
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=np. EXIT IP65 1W 2h SA/SE z pikt. uniwersalnym	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529859
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=np. LOVATO N open 3W 2h SA/SE (370lm)	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529860
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=np. LOVATO P asymetr. 1W 2h SA/SE (360lm)	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529860
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=np. LOVATO P asymetr. 3W 2h SA/SE (360lm)	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529861
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=np. LOVATO P corridor 3W 2h SA/SE	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529861
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=np. LOVATO P open 3W 2h SA/SE (360lm)	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529862
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=np. LOVATO P symetr. 3W 2h SA/SE	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529862
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=np. OUTDOOR 3x1W 2h SA/SE (360lm)	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529862
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=np. Pilot zdalnego sterownia Helvar	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=np. Termostat RS HTR-25	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=NXHX FE190/E90 4x120 0,6/1kV	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=NXHX FE190/E90 4x2,5 0,6/1kV	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne IP65 4 wyloty	0
id=7540999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540499

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=Odubowa instalacji odgromowej.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9120	1468354499
cw=9120	PLN
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=R
na=Odubowa instalacji odgromowej.	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0	1469529777
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=opaski kablowe OKi'	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529866
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa J	0
id=7304199	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529866
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=pasta do lutowania ręcznego Pal-1	0
id=1413100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.506
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych'	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1469529868
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	0
id=2221400	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529868
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=566.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2221410

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=Połczenia wykrównawcze koryt metalowych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15	1468234539
cw=15	PLN
il=0

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Przewód LgY 16 mm/kw'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529869
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Przewód LgY 4 mm/kw'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529869
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=769.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7900200

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Przewód YDY 3x1,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529870
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3762.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Przewód YDY 3x2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529871
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4205.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Przewód YDY 3x2,5'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529871
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1225.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Przewód YDY 3x4	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529872
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=455.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Przewód YDY 5X10	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529872
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Przewód YDY 5x2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529872
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Przewód YDY 5X6	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529873
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Przewód YTKSYekw 1x2x0,8	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1469529873
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=930.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Przycisk jednobiegunowy.	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529874
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8906
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli powyżej 4-7 t	0
id=39972	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39972

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Puszka IP44 4 wyloty	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529874
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=594.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Puszki IP65 6 wylotów	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529875
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyczne łączone.	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529875
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=703.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1469529778
cw=0	PLN
il=4300.6003

[RMS ZEST 179]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=szt	149
ce=1000	1468229724
cw=1000	PLN
il=0

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0	1469529778
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 282]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1469529778
cw=0	PLN
il=46

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 273]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rozdzielnia R01	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529875
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Rozdzielnia R02	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529876
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Rozdzielnia R03	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529876
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Rozdzielnia R11	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529877
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Rozdzielnia R21	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529877
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Rozdzielnia R31	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rozdzielnia R32	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Rozdzielnia RC01	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Rozdzielnia RC11 z wyposażeniem	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529879
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Rozdzielnia RCU11 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529879
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rozdzielnia RCU12 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529880
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Rozdzielnia RG z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529880
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Rozdzielnia RGU z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Rozdzielnia RU11 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Rozdzielnia RU12 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Rozdzielnia RU21 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Rozdzielnia RU31 z wyposażeniem.	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rozłącznik izolacyjny np. RSI 63 w obudowie	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529883
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.4796
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.778
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 286]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1469529908
cw=0	PLN
il=2.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.0774
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200230

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40'	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1469529884
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.314
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200230

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Szafka kablowa laminowana np. Lamel P1-Rs/LZV/LZK/P	0
id=8340101	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529884
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340101

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=sznur azbestowy kręcony śr. 3 mm	0
id=6832200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm	0
id=6831701	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.545

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Świetlówka T5	0
id=7350499	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7350499

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1469529886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2303200

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso'	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1469529887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2796
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2303200

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Uchwyt E90	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529891
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=210
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Uchwyt UKZ	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=170

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=UPS 60kVA	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=wazelina techniczna'	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1469529893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.769
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Wspornik 200 mm E90	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Wspornik 300 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Wspornik 500 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=438

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 283]
ty=R
na=Wykonanie dokumentacji.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1469529779
cw=0	PLN
il=80

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Wyłącznik ppoż. zewnętrzny typu B	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1469529896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Zaślepka łącznika z ramką pojedynczą.	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1469529896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Zawiesie dla lamp oświetleniowych D1 i D2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Zawiesie dla lampy oświetleniowej E1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Zawiesie dla lampy oświetleniowej F1, F2, F3, G1, G2, G3	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1469529897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=191

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV	0
id=7631199	1
jm=kpl.	090
ce=0	1469529898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7631199

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV'	0
id=7631199	1
jm=kpl.	090
ce=0	1469529898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7631199

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8906
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1469529909
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 303]
ty=S
na=żuraw samochodowy 7-10 t	0
id=31116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31116

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=292
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=293
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1329-01.01	18	1329-01.01		1
mpn=1211
na=Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=12.9	0	12.9
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9

[POZYCJA]
id=325
pd=						0
na=Lokalizacja istniejących linii zasilających.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=332
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w gotowych rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=113
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7088

[RMS 172]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=117.52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1246

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2596	0	0.2596
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7438

[RMS 170]
nz=0.1298	0	0.1298
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3894

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7799	0	0.7799
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4688

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0756

[RMS 4]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-05	5-10	0103-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3213	0	0.3213
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7616

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 110]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 111]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 113]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 114]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 115]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 116]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 117]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0603

[RMS 75]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 118]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 119]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 120]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-05	5-10	0103-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3213	0	0.3213
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7616

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 110]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 111]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 113]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 114]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 115]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 116]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 117]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0603

[RMS 75]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 118]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 119]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 120]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0508-06	5-10	0508-06		1
mpn=_1211
na=Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.449

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 124]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 125]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 126]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 127]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 109]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0508-08	5-10	0508-08		1
mpn=_1211
na=Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=8.93	0	8.93
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5282

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 124]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 125]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 126]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 127]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 109]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-08	5-10	0603-08		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9318

[RMS 133]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 131]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 110]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 112]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 111]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 132]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-10	5-10	0603-10		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.98	0	4.98
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7559

[RMS 129]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 131]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 110]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 112]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 111]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 132]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0803	2-01	0704-0803		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.8624	0	0.8624
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9416

[POZYCJA]
id=305
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0919-01	5-15	0919-01		1
mpn=1211
na=Montaż szafek kablowych ZK-B1, ZK-B2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.224

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 286]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=306
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0515-02	5-14	0515-02		1
mpn=1211
na=Założenie wkładek bezpiecznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6931

[POZYCJA]
id=307
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1327-01.02	18	1327-01.02		1
mpn=1211
na=Pomiar linii kablowej 4-żyłowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=308
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1349-01.01	18	1349-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar złączy kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-11	4-03	1010-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4704

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.1						0		0

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 166]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 5]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=329
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1013-01	4-03	1013-01		1
mpn=_1211
na=Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=309
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R02
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=310
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R03
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=311
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R11
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=312
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R21
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=313
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R31
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=314
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - R32
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=315
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RC01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=316
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RC11
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=317
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RCU11
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=318
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RCU12
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=320
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=321
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=322
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RU11
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=323
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RU12
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=324
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RU21
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RU31
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=347
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-11	5-08	0404-11		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza UPS.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0807-08	5-08	0807-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie UPS w obudowie specjalnej - kable 5-żyłowe Cu do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=64.5

[RMS 168]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=390
pd=						0
na=Uruchomienie, praca próbna i próby odbiorcze instacji UPS
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 282]
nz=46	1	46
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[ELEMENT 2]
na=WLZty zasilające rozdzielnice elektryczne. Instalacja dla wentylatorów dachowych.
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=112
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						0		0

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=44.128

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0603	5	1209-0603		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=72
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						0		0

[RMS 1]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0
il=68.04

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=946
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=946	1	946						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0484	0	0.0484
np=1
wa=0
wb=0
il=43.726

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-05	5-08	0809-05		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=946
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=946	1	946						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=21.863

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=946

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-05	5-08	0712-05		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak bez uchwytu z mocowaniem śrubowym - Wspornik ścienno-sufitowy 500 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=438
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=438	1	438						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=64.386

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=438

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-08	5-08	0712-08		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki zamocowane połączeniem śrubo- wym na gotowym podłożu - koryto metalowe W500H60.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=438
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=438	1	438						0		0

[RMS 1]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=90.228

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=438

[POZYCJA]
id=276
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-05	5-08	0712-05		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak bez uchwytu z mocowaniem śrubowym - Wspornik ścienno-sufitowy 300 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=70
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=10.29

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-08	5-08	0712-08		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki zamocowane połączeniem śrubo- wym na gotowym podłożu - koryto metalowe 300H60.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 1]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[POZYCJA]
id=285
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-05	5-08	0712-05		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak bez uchwytu z mocowaniem śrubowym - Wspornik ścienno-sufitowy 200 mm E90
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=60
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=8.82

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-08	5-08	0712-08		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki zamocowane połączeniem śrubo- wym na gotowym podłożu - koryto metalowe 200H60 E90.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=286
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-05	5-08	0712-05		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak bez uchwytu z mocowaniem śrubowym - ceownik mocowany do płyty chodnikowej.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=200
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[POZYCJA]
id=287
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-08	5-08	0712-08		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki zamocowane połączeniem śrubo- wym na gotowym podłożu - koryto metalowe 200H50.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 1]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[POZYCJA]
id=384
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-01	2-31	0502-01		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm układane na dachu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 1]
nz=0.5596	0	0.5596
np=1
wa=0
wb=0
il=39.172

[RMS 274]
nz=8.09	0	8.09
np=1
wa=0
wb=0
il=566.3

[RMS 275]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 276]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=385
pd=						0
na=Transport ręczny wewnątrz budynku - wniesienie płyt chodnikowych na dach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=566
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=566	1	566						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=56.6

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0701-02	5-08	0701-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0.0977
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3218

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=339
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-03	5-08	0705-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokości 600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 1]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0
il=6.97

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 177]
nz=170	1	170
np=1
wa=0
wb=0
il=170

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0902-01	4-03	0902-01		1
mpn=_1211
na=Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=768
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=768	1	384*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=40.32

[RMS 289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=798.72

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=396
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0901-02	4-03	0901-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=768
jm=podłącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=768	1	768						0		0

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.36

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKXS 1x95
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2208	0	0.2208
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0607

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 292]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 293]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 294]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 113]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0216

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 290]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0216

[RMS 296]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1608

[RMS 118]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 119]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 120]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKXS 5x16
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=158
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2208	0	0.2208
np=1
wa=0
wb=0
il=33.3165

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=158

[RMS 292]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0948

[RMS 293]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.474

[RMS 294]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.343

[RMS 113]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1422

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9

[RMS 290]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1422

[RMS 296]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0948

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0586

[RMS 118]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[RMS 119]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[RMS 120]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-02	5-10	0116-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKXS 5x10
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1757	0	0.1757
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7591

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=82

[RMS 292]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[RMS 293]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 294]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[RMS 113]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0656

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 290]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[RMS 296]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0328

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5494

[RMS 118]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3608

[RMS 119]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3608

[RMS 120]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3608

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-01	5-10	0116-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKXS 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=322
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=322	1	322						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1295	0	0.1295
np=1
wa=0
wb=0
il=39.8227

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=322

[RMS 292]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0966

[RMS 293]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 294]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 113]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1

[RMS 290]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[RMS 296]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0644

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1574

[RMS 118]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4168

[RMS 119]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4168

[RMS 120]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4168

[POZYCJA]
id=400
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-02	5-10	0116-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -  NXHX FE190/E90 5x10
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1757	0	0.1757
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0541

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 292]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 293]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 294]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 113]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 290]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 296]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3216

[RMS 118]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2112

[RMS 119]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2112

[RMS 120]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2112

[POZYCJA]
id=401
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-06	5-10	0116-06		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 9.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - NHXH FE 190/E90 4x120
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.8438	0	0.8438
np=1
wa=0
wb=0
il=29.0098

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 292]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[RMS 293]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 294]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.702

[RMS 113]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[RMS 295]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 290]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[RMS 296]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2412

[RMS 302]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[RMS 119]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[RMS 303]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający NXHX FE190/E90 4x120
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6473

[RMS 105]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający NXHX FE190/E90 4x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6473

[RMS 106]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-04	5-08	0813-04		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7232

[POZYCJA]
id=335
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-07	5-08	0602-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle - przekrój bednarki do 120 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3004	0	0.3004
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6719

[RMS 172]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=89.44

[RMS 173]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=86.86

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9172

[POZYCJA]
id=337
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0603-07	5-08	0603-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle- przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3573	0	0.3573
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8718

[RMS 172]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04

[RMS 173]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=26.26

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.1787	0	0.1787
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6462

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V, połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=189
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=189	1	189						0		0

[RMS 1]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=28.161

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=86
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						0		0

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=33.884

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0601	5	1209-0601		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=54
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[RMS 1]
nz=0.725	0	0.725
np=1
wa=0
wb=0
il=39.15

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0603	5	1209-0603		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=60
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=4190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4190	1	4190						0		0

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=334.362

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm pod mocowanie przewodów w bruzdach.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=8380
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8380	1	8380						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0484	0	0.0484
np=1
wa=0
wb=0
il=387.3404

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=624
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=624	1	624						0		0

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0336

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne łączone podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=690
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=690	1	690						0		0

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=57.96

[RMS 305]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=703.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=275
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego IP44 o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=583
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=583	1	583						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=232.7278

[RMS 183]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=594.66

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=341
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego IP44 o ilości wylotów 6 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.618	0	0.618
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1155

[RMS 184]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=29.58

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-07	5-08	0304-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych IP65 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3927	0	0.3927
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5003

[RMS 185]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=342
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-01	5-08	0812-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=7662
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7662	1	7662						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=120.7378

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9818

[RMS 307]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=58.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=402
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9818

[RMS 308]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=58.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=403
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 309]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=404
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 310]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=405
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 311]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=406
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=208
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1457

[RMS 313]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=212.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=407
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 315]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=408
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=276
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=276	1	276						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=49.2895

[RMS 316]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=281.52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=409
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=414
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=414	1	414						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=73.9342

[RMS 317]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=422.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=78
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=41.7144

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=76
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=50.0802

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=76

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=348
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=43
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0343

[RMS 325]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=172

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=412
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=349
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0503-02	5-08	0503-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych -mocowanie na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=27
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5024

[RMS 325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=350
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-03	5-08	0506-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych LED.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8545

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=413
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-03	5-08	0506-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych LED.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6727

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=414
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0503-02	5-08	0503-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych -mocowanie na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[RMS 325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-03	5-08	0506-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych LED.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=416
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0503-02	5-08	0503-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych -mocowanie na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=191
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191	1	191						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=116.7392

[RMS 325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=382

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=191

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5833

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5833

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=13.179

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=420
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5432

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=421
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4506

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5201

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=423
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=424
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0633

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=425
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 325]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=426
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-08	5-08	0515-08		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 351]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=427
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8148

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=428
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach LED - zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5895

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=						0
na=Instalacja systemu sterowania oświetleniem DALI
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 230]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 232]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 234]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 236]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 237]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=364
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=368
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=381
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=35
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 256]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=429
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=430
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=371
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-02	5-08	0512-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych AW w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła LED IP65/20
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=26
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=431
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.674

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0916

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=433
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07	5-08	0515-07		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7436

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=376
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż centrali sterowania oświetleniem awaryjnym.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=14.1	0	14.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=377
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-03	AL-01	0601-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu sterowania oświetleniem - do 75 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0
il=52.7

[POZYCJA]
id=378
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-03	AL-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik p.poż.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 1]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=29.97

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-05	5-08	0809-05		1
mpn=_1211
na=E 5.1.1.00 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie śruba rozporowa SRO M6x30 lub równoważna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8533

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-05	5-08	0704-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=E 5.1.1.00 Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrę- canie do gotowego podłoża na stropie (1 mocow.) - Uchwyt kablowy E90
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0715	0	0.0715
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3394

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel jednożyłowy LgY 16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6307

[RMS 264]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w go- towych korytkach - kabel jednożyłowy LgY 16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9467

[RMS 264]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=171.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=382
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel jednożyłowy LgY 4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4461

[RMS 265]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=383
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w go- towych korytkach - kabel jednożyłowy LgY 4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0726

[RMS 265]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=644.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel zasilający YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=588
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	588						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=41.3858

[RMS 266]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=611.52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=3030
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3030	1	3030						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=184.6149

[RMS 266]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3151.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel zasilający YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=2424
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2424	1	2424						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=170.6108

[RMS 269]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2520.96

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1620	1	1620						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=98.705

[RMS 269]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1684.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel zasilający YDYżo 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6892

[RMS 268]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1934

[RMS 268]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=386
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel zasilający YDYżo 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=208
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6399

[RMS 277]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=216.32

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0137

[RMS 277]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=239.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YKYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1178
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1178	1	1178						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=71.7744

[RMS 278]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1225.12

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4623

[RMS 279]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=389
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra- binkach z mocowaniem pojedynczo - Kabel zasilający YDYżo 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2902

[RMS 280]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=56.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		1
mpn=_1211
na=E 5.1.2.00 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - Kabel magistralny oświetlenia awaryjnego.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=895
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=895	1	895						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0407	0	0.0407
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7878

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=930.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=394
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=395
pd=						0
na=Odbudowa instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 359]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Pomiary instalacji elektrycznych
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=194
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=194	1	194						0		0

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=252.2

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=72
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						0		0

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=126.72

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=16
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=30
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=210
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[POZYCJA]
id=392
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=E 6.2.1.00 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=98
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[POZYCJA]
id=393
pd=						0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 283]
nz=80	1	80
np=1
wa=0
wb=0
il=80

