[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	16	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=Kosztorys inwestorski
nb=Komenda Miejska Policji w Słupsku
ab=Al. 3 Maja 1, 76-200 Słupsk
ni=Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ai=ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
br=sanitarna
nk=inż. Piotr Cabanowski	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[STAŁE]
stn=Obliczenie1	288	288,00
stn=A	2	2

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna NW 7000m3/7000m3 wg specyfikacji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1468842142
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna NW 3400m3/3400m3 i centrala 400m3wg specyfikacji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1468842143
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=masa ognioodporna	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1468842143
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.55

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=klej agresywny do klejenia PVC	0
id=0_13001	3
jm=kg	033
ce=0	1468842143
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=rozpuszczalnik	0
id=0_13002	3
jm=dm3	066
ce=0	1468842144
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.3375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=0_13004	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842144
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2256.79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=uchwyty do rur z PP o śr. 20 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842144
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=481.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=uchwyty do rur z PP o śr. 25 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842145
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=407.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=uchwyty do rur z PP o śr. 32 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842145
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=247.53
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 40 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842145
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=uchwyty do rur z PP o śr. 16 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842146
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=767.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=uchwyty do rur z PP o śr. 40 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842146
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=103
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 50 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842147
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=142.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 63 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842147
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 75 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842147
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 90 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842148
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 110 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842148
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy dwupompowy P2 = 1,5 kW x 2 szt. = 3,0 kW	0
id=1110099	2
jm=kpl	090
ce=0	1468842148
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=zestaw hydroforowy trzypompowy P2 = 2,2 kW x 3 szt. = 6,6 kW	0
id=1110099	2
jm=kpl	090
ce=0	1468842149
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0	1468842149
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0	1468842149
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=33.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.55 mm	0
id=1120300	1
jm=m2	050
ce=0	1468842150
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm	0
id=1120711	1
jm=kg	033
ce=0	1468842150
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=elektrody stalowe	0
id=1330199	1
jm=kg	033
ce=0	1468842150
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x120 mm	0
id=1343601	1
jm=kg	033
ce=0	1468842151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.97
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0	1468842151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0
id=1478102	1
jm=dm3	066
ce=0	1468842151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Klimatyzator SPLIT jednostka wewnętrzna/zewnętrzna ASYG 36 MNTA / AOYG 36 LMTA	0
id=1511711	1
jm=szt	020
ce=0	1468842152
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=mydło maziste (szare) 65 %	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1468842152
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.36

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1468842152
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.9

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1468842153
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.7

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842153
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=299.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=piasek do betonów	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1468842154
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0385
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1468842154
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0044
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1'	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1468842154
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0023
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1468842155
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0056
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842155
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm laminowane folią aluminiową	0
id=2310999	1
jm=m2	050
ce=0	1468842155
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=masa betonowa B-20	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1468842156
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.014
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=2380820	2
jm=m3	060
ce=0	1468842156
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1468842156
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.796
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842294
cw=0	PLN
il=2.49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842295
cw=0	PLN
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1468842157
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.121
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842295
cw=0	PLN
il=118.985

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842296
cw=0	PLN
il=14.183
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842296
cw=0	PLN
il=2.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842297
cw=0	PLN
il=8.0418

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842297
cw=0	PLN
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Ruszt. rur. wew. do 6 m	0
id=48101	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842297
cw=0	PLN
il=43.7907

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rura stalowa bez szwu przewodowa czarna śr.30x2.6 mm	0
id=5022110	1
jm=m	040
ce=0	1468842162
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.7944

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=tuleje osłonowe o śr. 40 mm	0
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0	1468842162
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm	0
id=5101205	1
jm=szt	020
ce=0	1468842162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5116399	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842163
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=łączniki C-Stahl 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842163
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr. 200 mm	0
id=5120899	1
jm=szt	020
ce=0	1468842163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=rury C-Stahl w sztangach 40 mm	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1468842164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=99.84

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=łączniki C-Stahl 40 mm	0
id=5389999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=rura miedziana śr. 6,25 mm izolowane	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1468842164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.7

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=rura miedziana śr. 9,52 mm izolowane	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1468842165
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=36.72

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1468842165
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=123.57

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1468842166
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=178.56

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1468842166
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=48.88

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1468842166
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=29.12

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 160 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1468842167
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.8

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1468842167
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.04

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1468842167
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.58

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 40 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1468842168
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.92

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kształtki  PP Stabi/flex (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842168
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=kształtki  PP Stabi/flex (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842168
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kształtki  PP Stabi/flex (gwintowane) o śr. nominalnej 35 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842169
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kształtki  PE BOR Plus   (gwintowane) o śr. nominalnej 90 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842169
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kształtki  PE BOR Plus   (gwintowane) o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842169
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kształtki PE BOR Plus (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842170
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842170
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842171
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=92.4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842171
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=166.2

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842171
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52.92

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842172
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=67.08

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=rury bezkielichowe z PVC o śr. zewn. 32 mm	0
id=5630399	1
jm=m	040
ce=0	1468842172
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25.75

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=rury PP Stabi/flex o śr. 25x3,7 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842172
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=50.47

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=rury PP Stabi/flex o śr. 20x2,9 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842173
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=74.16

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=rury PP Stabi/flex o śr. 16x2,6 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842173
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=331.66

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=rury PP Stabi/flex o śr. 32x4,7 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842173
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=58.71

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=rury PP Stabi/flex o śr. 40x6,0 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842174
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=34.68

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=rury PE-X/Al/PE,PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną o śr. 40x3,7 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842174
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37.74

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 16x2,7 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842174
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=262.65

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 20x3,4 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842175
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=298.7

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 25x4,2 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842175
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=285.31

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 32x5,4 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842175
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=170.98

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 40x6,7 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842176
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=70.38

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 50x8,4 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842176
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=167.28

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 75x12,5 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842177
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26.52

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 90x15,0 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842177
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.24

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr.110x18,3 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842177
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=rury BOR Plus Stabi PN25 o śr. 63x10,5 mm	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1468842178
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.36

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=kształtki z  PP Stabi/flex (gwintowane) o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842178
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=50

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=kształtki  PE BOR Plus   (gwintowane) o śr. nominalnej 16 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842178
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=242

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=kształtki z rur PP Stabi/flex o śr. 16 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=289.4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=kształtki z rur PP Stabi/flex o śr. 32 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842179
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=34.2

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=kształtki z rur PP Stabi/flex o śr. 20 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=50.4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=kształtki z rur PP Stabi/flex o śr. 25 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842180
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31.85

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=kształtki z rur PE-X/Al/PE,PE-Xa o śr. 40 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842180
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.02

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=kształtki z rur PP Stabi/flex o śr. 40 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842181
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.64

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=kształtki z rur PP BOR Plus o śr. 16 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=904.5

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=kształtki z rur PP BOR Plus o śr. 20 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=203

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=kształtki z rur PP BOR Plus o śr. 25 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=180.05

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kształtki z rur PP BOR Plus o śr. 32 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842182
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=99.6

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=kształtki z rur PP BOR Plus o śr. 40 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842182
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31.74

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=kształtki z rur PE BOR Plus o śr. 50 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842183
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=72.16

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=kształtki z rur BOR Plus  o śr. 63 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842183
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.56

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=kształtki z rur BOR Plus  o śr. 75 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842183
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.4

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=kształtki z rur PE BOR Plus  o śr. 90 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842184
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.8

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=kształtki z rur PE BOR Plus  o śr. 110 mm	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842184
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=łączniki i kształtki z PVC o śr. zewn. 32 mm	0
id=5644999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842185
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=zawory wodne odcinające o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842185
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm z  zespołem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym typu HA.	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842185
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842186
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842186
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842186
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842187
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=zawory pierwszeństwa o śr. nom. 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842187
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 90 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842187
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842188
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842188
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842189
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów	0
id=5710500	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842189
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842189
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842190
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwnym śr.15 mm	0
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842190
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=zawór równoważący STAD z odw gwintowany o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5714199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842190
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=zawór TA-Therm do cyrkulacji c.w.u. gwintowany o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5714199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842191
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 40 mm	0
id=5714199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842191
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 32 mm	0
id=5714199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 20 mm	0
id=5714199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=syfony umywalkowe	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717060	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842193
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=złączki spłukujące do pisuarów	0
id=5717630	2
jm=szt	020
ce=0	1468842193
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842193
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842194
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=121
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=głowice termostatyczne DX, czujnik wbud. (RA)	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842194
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=121
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5760099	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842194
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=szafki hydrantowe naścienne	0
id=5761199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842195
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=zawór zaporowy śr.żeliwny z kielichem gwintowanym 40 mm	0
id=5820005	1
jm=szt	020
ce=0	1468842195
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe na ciśnienie 0,6 MPa o śr. nominalnej 100 mm	0
id=5820299	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842196
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=zawory równoważący kołnierzowy STAF - 65 mm	0
id=5820299	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842196
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=zawór równoważący kołnierzowy STAF - 40 mm	0
id=5820299	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842196
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5830200	2
jm=szt	020
ce=0	1468842197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/400	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842197
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/520	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842197
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/600	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842198
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/720	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842198
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/800	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842199
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/920	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842199
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842199
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1120	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842200
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1200	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842200
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1320	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842200
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1400	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842201
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1600	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842201
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/1800	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842202
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/2000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842202
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV/600/2200	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842202
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 16 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842203
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=121

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842203
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=121

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych	0
id=6151499	1
jm=m	040
ce=0	1468842203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6305099	2
jm=szt	020
ce=0	1468842204
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842204
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=półpostumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842205
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842205
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1468842205
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego, o wymiarach 900x900 mm	0
id=6324320	2
jm=szt	020
ce=0	1468842206
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842206
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=pisuary porcelanowe	0
id=6326199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842206
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842207
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842207
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842208
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842208
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842208
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1468842209
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury wywiewne z PVC o śr. 110/160 mm	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842209
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0	1468842210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=kabina natryskowa narożna kwadratowa z szybami ze szkła hartowanego	0
id=6361800	1
jm=szt	020
ce=0	1468842210
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1468842210
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=220.5

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1468842211
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=82.5

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1468842211
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=192.75

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1468842211
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=82.32

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1468842212
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=30.8

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1468842212
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=71.96

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=przewody wentylacyjne elastyczne z izolacją fi 160	0
id=6506699	1
jm=m	040
ce=0	1468842213
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=92.4

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 280 mm	0
id=6507099	1
jm=m2	050
ce=0	1468842213
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=67.34

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 400 mm	0
id=6507099	1
jm=m2	050
ce=0	1468842213
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=57.72

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 160 mm	0
id=6507099	1
jm=m2	050
ce=0	1468842214
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=194.62

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 280 mm	0
id=6507199	1
jm=m2	050
ce=0	1468842214
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25.48

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 400 mm	0
id=6507199	1
jm=m2	050
ce=0	1468842214
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.84

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 160 mm	0
id=6507199	1
jm=m2	050
ce=0	1468842215
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=73.64

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842215
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Anemostaty nawiewne kwadratowe 600x600	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842216
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Anemostaty wywiewne kwadratowe 600x600	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842216
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=czerpnie dachowe prostokątne 550x700 mm	0
id=6520499	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842216
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe prostokątne 550x700 mm	0
id=6520499	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842217
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=czerpnie dachowe prostokątne 400x500 mm	0
id=6520499	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842217
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe prostokątne 400x500 mm	0
id=6520499	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842218
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=czerpnie dachowe kołowe 250 mm	0
id=6520699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842218
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=czerpnie dachowe kołowe 315 mm	0
id=6520699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842218
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=czerpnie dachowe kołowe 160 mm	0
id=6523399	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=38.22

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.3

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=71.96

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 280 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.66

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 400 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.6

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 160 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=134.13

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=142.87

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=819.24

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.35

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=72.54

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=uszczelki gumowe do połączeń przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 2500 mm	0
id=6582604	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.09

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=59.28

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=94.08

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=66

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=380.36

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.2

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5479.02

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych 40 mm	0
id=6601999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=63.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 160 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=170.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=59
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy	0
id=6610499	1
jm=kg	033
ce=0	1468842229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.479
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=mata lamelowa 50 mm	0
id=6701550	2
jm=m2	050
ce=0	1468842230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=602.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=mata lamelowa 30 mm	0
id=6701550	2
jm=m2	050
ce=0	1468842230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=600.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm / 18 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=354.2

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm / 22 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1468842231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=79.2

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm / 25 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1468842231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=53.9

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm / 35 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1468842232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=62.7

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm / 42 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1468842232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=143

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 18 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=214.5

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 22 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.2

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 25 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 42 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=75.9

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 82 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=75.9

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 54 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=188.6

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm / 94 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1468842235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=188.6

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 18 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=280.5

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 22 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 25 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 35 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=182.6

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 63 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.4

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm / 113 mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1468842262
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.4

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 35 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842266
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=29.7

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 42 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842266
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 76 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842267
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=29.9

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 136 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842267
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=29.9

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 89 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842268
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.5

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm / 112 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1468842268
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.45

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=mata (płyta) Thermasheet FR gr. 30 mm	0
id=6750208	1
jm=m2	050
ce=0	1468842269
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.8378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7962
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=198.2151

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1468842270
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32.089
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=148	0
id=6800299	1
jm=kg	033
ce=0	1468842270
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0	1468842271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.63

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne	0
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0	1468842271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1468842271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=328.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	0
id=6801406	1
jm=kg	033
ce=0	1468842272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=73.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M 24 o dług. do 80 mm	0
id=6801408	1
jm=kg	033
ce=0	1468842272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	0
id=6802726	1
jm=kg	033
ce=0	1468842273
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0	1468842273
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=śruby z łbami i nakrętkami sześciokątnymi dokładne M16	0
id=6803809	1
jm=kg	033
ce=0	1468842274
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=300	0
id=6810299	1
jm=szt	020
ce=0	1468842274
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe	0
id=6810999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468842274
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=wentylator kanałowy 250 mm	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1468842275
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=wentylator kanałowy 160 mm	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1468842275
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=wentylator kanałowy 315 mm	0
id=6820204	1
jm=szt	020
ce=0	1468842276
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=czyściwo bawełniane	0
id=6833099	1
jm=kg	033
ce=0	1468842276
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0
id=6840203	1
jm=m3	060
ce=0	1468842277
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.42

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	0
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842298
cw=0	PLN
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842298
cw=0	PLN
il=1.64

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0	1468842298
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468842277
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=387.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=spirytus	0
id=8490599	1
jm=dm3	066
ce=0	1468842277
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.53
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 287]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1468842135
cw=0	PLN
il=5522.0442

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=wiertło diamentowe	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1468842278
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.4125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 290]
ty=S
na=wiertnica o mocy do 3 kW	0
id=at171	3
jm=m-g	148
ce=0	1468842299
cw=0	PLN
il=49.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 291]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-01	AT-17	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym25
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=1
ob=540
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540 <A<#p1A>*30,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.053	0	0.053
np=0
wa=0
wb=0
il=28.62

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 45]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.188

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.022	0	0.022
np=0
wa=0
wb=0
il=11.88

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0402	5	1209-0402		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=2
ob=33
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	14+19						0		0

[RMS 287]
nz=0.196	0	0.196
np=0
wa=0
wb=0
il=6.468

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0502	5	1209-0502		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=3
ob=30
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	10*3						0		0

[RMS 287]
nz=0.473	0	0.473
np=0
wa=0
wb=0
il=14.19

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0602	5	1209-0602		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=4
ob=22
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	19+3						0		0

[RMS 287]
nz=0.826	0	0.826
np=0
wa=0
wb=0
il=18.172

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0802	5	1209-0802		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=5
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=1.5	0	1.5
np=0
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0189

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		1
na=Wykucie bruzd dla rur w cegle
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=7
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52 <1,10*8*2+0,60*(19*2+14+3+1+1*2)>						0		0

[RMS 287]
nz=0.269	0	0.269
np=0
wa=0
wb=0
il=13.988

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=8
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52 <#p31>						0		0

[RMS 287]
nz=0.0315	0	0.0315
np=0
wa=0
wb=0
il=1.638

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=9
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	#p8*0,025*0,015						0		0

[RMS 287]
nz=4.03	0	4.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0806

[RMS 34]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 36]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rurociągi PP Stabi/flex o śr. 16x2,6 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=10
ob=322
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=322	1	322						0		0

[RMS 287]
nz=0.1756	0	0.1756
np=0
wa=0
wb=0
il=56.5432

[RMS 85]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=331.66

[RMS 101]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=225.4

[RMS 11]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=428.26

[RMS 6]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=428.26

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2576

[POZYCJA]
id=55
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rurociągi PP Stabi/flex o śr. 20x2,9 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=11
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						0		0

[RMS 287]
nz=0.1756	0	0.1756
np=0
wa=0
wb=0
il=12.6432

[RMS 84]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=74.16

[RMS 103]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4

[RMS 7]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=95.76

[RMS 6]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=95.76

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0576

[POZYCJA]
id=65
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
na=RurociągiPP Stabi/flex o śr. 25x3,7 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=12
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						0		0

[RMS 287]
nz=0.1949	0	0.1949
np=0
wa=0
wb=0
il=9.5501

[RMS 83]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=50.47

[RMS 104]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=31.85

[RMS 8]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=61.25

[RMS 6]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=61.25

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.049

[POZYCJA]
id=75
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rurociągi PP Stabi/flex o śr. 32x4,7 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=13
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						0		0

[RMS 287]
nz=0.2017	0	0.2017
np=0
wa=0
wb=0
il=11.4969

[RMS 86]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=58.71

[RMS 102]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=34.2

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=63.27

[RMS 6]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=63.27

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.114

[POZYCJA]
id=85
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04	0-13	0128-04		1
na=Rurociągi PP Stabi/flex o śr. 40x6,0 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=14
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 287]
nz=0.2252	0	0.2252
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6568

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=34.68

[RMS 106]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=15.64

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=95
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04	0-13	0128-04		1
na=Rurociągi PP Stabi/flex z warstwą antydyfuzyjną o śr. 40x3,7 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=15
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						0		0

[RMS 287]
nz=0.2252	0	0.2252
np=0
wa=0
wb=0
il=8.3324

[RMS 88]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=37.74

[RMS 105]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=17.02

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.111

[POZYCJA]
id=160
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=16
ob=322
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=322	1	#p10						0		0

[RMS 287]
nz=0.1553	0	0.1553
np=0
wa=0
wb=0
il=50.0066

[RMS 238]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=354.2

[RMS 265]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8998

[RMS 264]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9712

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1932

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0006	0	0.0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1932

[POZYCJA]
id=178
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=17
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	#p11						0		0

[RMS 287]
nz=0.1553	0	0.1553
np=0
wa=0
wb=0
il=11.1816

[RMS 239]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=79.2

[RMS 265]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4248

[RMS 264]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5712

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=432

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0006	0	0.0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0432

[POZYCJA]
id=188
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=18
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	#p12						0		0

[RMS 287]
nz=0.1725	0	0.1725
np=0
wa=0
wb=0
il=8.4525

[RMS 240]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=53.9

[RMS 265]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3675

[RMS 264]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6799

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=294

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00115	0	0.00115
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0563

[POZYCJA]
id=198
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=19
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	#p13						0		0

[RMS 287]
nz=0.1725	0	0.1725
np=0
wa=0
wb=0
il=9.8325

[RMS 241]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=62.7

[RMS 265]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4275

[RMS 264]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2807

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=342

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00115	0	0.00115
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0655

[POZYCJA]
id=208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=20
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	#p14						0		0

[RMS 287]
nz=0.1725	0	0.1725
np=0
wa=0
wb=0
il=5.865

[RMS 242]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.4

[RMS 265]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3604

[RMS 264]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3048

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=204

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0021	0	0.0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0714

[POZYCJA]
id=218
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=21
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=37.011

[RMS 243]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=214.5

[RMS 265]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1005

[RMS 264]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=19.11

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1170

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3998

[POZYCJA]
id=228
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=22
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0736

[RMS 244]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 265]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5088

[RMS 264]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=3.136

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=192

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0656

[POZYCJA]
id=238
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=23
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=4.216

[RMS 245]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 265]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.372

[RMS 264]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=2.702

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0047	0	0.0047
np=0
wa=0
wb=0
il=0.094

[POZYCJA]
id=248
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=24
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6916

[RMS 256]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7

[RMS 265]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7047

[RMS 264]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5819

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00705	0	0.00705
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1903

[POZYCJA]
id=266
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=25
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4216

[RMS 257]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 265]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0522

[RMS 264]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3394

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00705	0	0.00705
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0141

[POZYCJA]
id=297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.54	0	0.54
np=0
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=0.46	0	0.46
np=0
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=282
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=28
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 287]
nz=0.4	0	0.4
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=276
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=339
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0139-01	4	0139-01		1
na=Zawór równoważący STAD z odw gwintowany o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.99	0	0.99
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0139-01	4	0139-01		1
na=Zawór TA-Therm do cyrkulacji c.w.u. gwintowany o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.99	0	0.99
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0131-05	4	0131-05		1
na=Zawory pierwszeństwa o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=318
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0301-01	7-07	0301-01		1
na=Zestaw hydroforowy dwupompowy P2 = 1,5 kW x 2 szt. = 3,0 kW
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=19.73	0	19.73
np=0
wa=0
wb=0
il=19.73

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=27	0	27
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.73	0	0.73
np=0
wa=0
wb=0
il=0.73

[POZYCJA]
id=325
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-07	4	0116-07		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=35
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	19+1+14+3						0		0

[RMS 287]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=19.24

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=36
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	8+1						0		0

[RMS 287]
nz=0.29	0	0.29
np=0
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 101]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawory odcinające WC, pisuarów i baterii o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=37
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	19*2+1*2+14+3						0		0

[RMS 287]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=9.69

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż 
wa=0
kn=0	0	0
id=348
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=38
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 287]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=18.24

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=359
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		1
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=40
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 287]
nz=1.14	0	1.14
np=0
wa=0
wb=0
il=9.12

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Próba szczelności i płukanie
wa=0
kn=0	0	0
id=364
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=41
ob=3
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=6.66	0	6.66
np=0
wa=0
wb=0
il=19.98

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=42
ob=571
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=571	1	#p10+#p11+#p12+#p13+#p14+#p15						0		0

[RMS 287]
nz=0.0556	0	0.0556
np=0
wa=0
wb=0
il=31.7476

[ELEMENT 1]
na=Instalacja hydrantowa
wa=0
kn=0	0	0
id=377
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=379
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-01	AT-17	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=43
ob=140
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140 <A<#p43A>*35,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.053	0	0.053
np=0
wa=0
wb=0
il=7.42

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 45]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.022	0	0.022
np=0
wa=0
wb=0
il=3.08

[POZYCJA]
id=385
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-08	5-08	0117-08		1
na=Montaż tulei osłonowych o średnicy do 40mm na stropie
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=44
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	4<#p43A>-#p47						0		0

[RMS 287]
nz=0.9	0	0.9
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 54]
nz=0.3	0	0.30
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0402	5	1209-0402		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=45
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=0.196	0	0.196
np=0
wa=0
wb=0
il=0.784

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0502	5	1209-0502		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=46
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.473	0	0.473
np=0
wa=0
wb=0
il=0.473

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1  <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		1
na=Wykucie bruzd dla rur w cegle
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=48
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1,50*6						0		0

[RMS 287]
nz=0.269	0	0.269
np=0
wa=0
wb=0
il=2.421

[POZYCJA]
id=403
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=49
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p48						0		0

[RMS 287]
nz=0.0315	0	0.0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=50
ob=0.003
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.003	1	#p49*0,025*0,015						0		0

[RMS 287]
nz=4.03	0	4.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0121

[RMS 34]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 36]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=411
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=624
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-05	2-15/GEBERIT	0601-05		1
na=Rurociągi z rur C-Stahl łączone przez zaciskanie o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=51
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.365	0	0.365
np=0
wa=0
wb=0
il=35.04

[RMS 59]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=99.84

[RMS 227]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=63.36

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=630
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0602-05	2-15/GEBERIT	0602-05		1
na=Łączniki C-Stahl o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=52
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	int(#p51*0,42)						0		0

[RMS 287]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=492
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=53
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	#p51						0		0

[RMS 287]
nz=0.1725	0	0.1725
np=0
wa=0
wb=0
il=16.56

[RMS 242]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=105.6

[RMS 265]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0176

[RMS 264]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3312

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=576

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0021	0	0.0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2016

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.38	0	0.38
np=0
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
na=Zawory antyskazeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.38	0	0.38
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=577
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0301-02	7-07	0301-02		1
na=Zestaw hydroforowy trzypompowy P2 = 2,2 kW x 3 szt. = 6,6 kW
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=21.54	0	21.54
np=0
wa=0
wb=0
il=21.54

[RMS 291]
nz=27	0	27
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 46]
nz=0.74	0	0.74
np=0
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-03	4	0115-03		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=57
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 287]
nz=0.4	0	0.4
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 57]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż 
wa=0
kn=0	0	0
id=598
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0138-01	4	0138-01		1
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 287]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=59
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 287]
nz=1.09	0	1.09
np=0
wa=0
wb=0
il=6.54

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Próba szczelności i płukanie
wa=0
kn=0	0	0
id=611
nu=2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=60
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=6.66	0	6.66
np=0
wa=0
wb=0
il=6.66

[POZYCJA]
id=614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=61
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	#p51						0		0

[RMS 287]
nz=0.0556	0	0.0556
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3376

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacyjna 
wa=0
kn=0	0	0
id=659
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=661
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=662
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-03	AT-17	0101-03		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 160 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=62
ob=675
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=675	1	675 <A<#p62A>*25,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.067	0	0.067
np=0
wa=0
wb=0
il=45.225

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8438

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0375

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=20.25

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0403	5	1209-0403		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=63
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 287]
nz=0.259	0	0.259
np=0
wa=0
wb=0
il=2.331

[POZYCJA]
id=675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=64
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=0.551	0	0.551
np=0
wa=0
wb=0
il=2.204

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1  <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 3]
nz=0.45	0	0.45
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=66
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	0,60*20						0		0

[RMS 287]
nz=0.35	0	0.35
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=67
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p66						0		0

[RMS 287]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=68
ob=0.012
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.012	1	#p67*0,05*0,02						0		0

[RMS 287]
nz=4.03	0	4.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0484

[RMS 35]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 36]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=699
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=69
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						0		0

[RMS 287]
nz=0.322	0	0.322
np=0
wa=0
wb=0
il=9.338

[RMS 63]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=26.97

[RMS 78]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=13.05

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-04	4	0208-04		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=70
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						0		0

[RMS 287]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=39.1

[RMS 63]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=96.6

[RMS 78]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=79.35

[RMS 67]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 230]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=92

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=71
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						0		0

[RMS 287]
nz=0.27	0	0.27
np=0
wa=0
wb=0
il=51.84

[RMS 64]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=178.56

[RMS 79]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=115.2

[RMS 68]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

[RMS 231]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=153.6

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=72
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						0		0

[RMS 287]
nz=0.178	0	0.178
np=0
wa=0
wb=0
il=8.366

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=48.88

[RMS 80]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=16.92

[RMS 69]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=47

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=73
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28 <28,50>						0		0

[RMS 287]
nz=0.178	0	0.178
np=0
wa=0
wb=0
il=4.984

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=29.12

[RMS 81]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 70]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=74
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 287]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-03	4	0222-03		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=75
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 287]
nz=0.48	0	0.48
np=0
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=76
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	3+14						0		0

[RMS 287]
nz=1.28	0	1.28
np=0
wa=0
wb=0
il=21.76

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=753
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=77
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	8+3+1						0		0

[RMS 287]
nz=0.56	0	0.56
np=0
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 80]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=78
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 287]
nz=0.56	0	0.56
np=0
wa=0
wb=0
il=10.64

[RMS 81]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=79
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 287]
nz=0.8	0	0.8
np=0
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż 
wa=0
kn=0	0	0
id=764
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=769
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=80
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 287]
nz=0.54	0	0.54
np=0
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=774
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=81
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 287]
nz=0.41	0	0.41
np=0
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-04	4	0229-04		1
na=Zlewozmywaki pojedyncze z blachy na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=2.2	0	2.2
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=784
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=0.21	0	0.21
np=0
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=84
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 287]
nz=1.98	0	1.98
np=0
wa=0
wb=0
il=37.62

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-05	4	0230-05		1
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=85
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 287]
nz=0.49	0	0.49
np=0
wa=0
wb=0
il=9.31

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0234-02	4	0234-02		1
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=86
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=1.83	0	1.83
np=0
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=802
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01	0-35	0123-01		1
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=87
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 287]
nz=3.9	0	3.9
np=0
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 27]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 46]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=88
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja CO
wa=0
kn=0	0	0
id=827
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=829
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=867
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-03	AT-17	0101-03		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=89
ob=75
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75 <A<#p89A>*25,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.067	0	0.067
np=0
wa=0
wb=0
il=5.025

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0938

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3375

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=2.25

[POZYCJA]
id=830
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-02	AT-17	0101-02		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=90
ob=250
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250 <A<#p90A>*25,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.058	0	0.058
np=0
wa=0
wb=0
il=14.5

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3125

[RMS 45]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.025	0	0.025
np=0
wa=0
wb=0
il=6.25

[POZYCJA]
id=873
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-01	AT-17	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=91
ob=200
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200 <A<#p91A>*25,00>						0		0

[RMS 287]
nz=0.053	0	0.053
np=0
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 45]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.022	0	0.022
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=841
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0602	5	1209-0602		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=92
ob=17
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	12+5						0		0

[RMS 287]
nz=0.826	0	0.826
np=0
wa=0
wb=0
il=14.042

[POZYCJA]
id=843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0502	5	1209-0502		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=93
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	6+4						0		0

[RMS 287]
nz=0.473	0	0.473
np=0
wa=0
wb=0
il=4.73

[POZYCJA]
id=845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=94
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 287]
nz=0.394	0	0.394
np=0
wa=0
wb=0
il=9.456

[POZYCJA]
id=847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=95
ob=74
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	34+40						0		0

[RMS 287]
nz=0.149	0	0.149
np=0
wa=0
wb=0
il=11.026

[POZYCJA]
id=849
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 3]
nz=0.3	0	0.30
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=884
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=885
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 16x2,7 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=97
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.1756	0	0.1756
np=0
wa=0
wb=0
il=44.778

[RMS 89]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=262.65

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=178.5

[RMS 11]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=339.15

[RMS 6]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=339.15

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.204

[POZYCJA]
id=893
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=98
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.1756	0	0.1756
np=0
wa=0
wb=0
il=50.924

[RMS 90]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=298.7

[RMS 108]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=203

[RMS 7]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=385.7

[RMS 6]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=385.7

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.232

[POZYCJA]
id=901
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 25x4,2 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=99
ob=277
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=277	1	277,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.1949	0	0.1949
np=0
wa=0
wb=0
il=53.9873

[RMS 91]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=285.31

[RMS 109]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=180.05

[RMS 8]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=346.25

[RMS 6]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=346.25

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.277

[POZYCJA]
id=909
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=100
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2017	0	0.2017
np=0
wa=0
wb=0
il=33.4822

[RMS 92]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=170.98

[RMS 110]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=99.6

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=184.26

[RMS 6]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=184.26

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.332

[POZYCJA]
id=917
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04	0-13	0128-04		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=101
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2252	0	0.2252
np=0
wa=0
wb=0
il=15.5388

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=70.38

[RMS 111]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=31.74

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.207

[POZYCJA]
id=925
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05	0-13	0128-05		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 50x8,4 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=102
ob=164
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	164,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2504	0	0.2504
np=0
wa=0
wb=0
il=41.0656

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=167.28

[RMS 112]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=72.16

[RMS 13]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=142.68

[RMS 6]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=142.68

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.656

[POZYCJA]
id=1079
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06	0-13	0128-06		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25o śr. 63x10,5 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=103
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.278	0	0.278
np=0
wa=0
wb=0
il=5.004

[RMS 98]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 113]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 14]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 6]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.005	0	0.005
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1089
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07	0-13	0128-07		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 75x12,5 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=104
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.3272	0	0.3272
np=0
wa=0
wb=0
il=8.5072

[RMS 95]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 114]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 15]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 6]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.006	0	0.006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.156

[POZYCJA]
id=1099
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07	0-13	0128-07		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr. 90x15,0 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=105
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.3272	0	0.3272
np=0
wa=0
wb=0
il=4.319

[RMS 96]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 115]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 16]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 6]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.006	0	0.006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=1107
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07	0-13	0128-07		1
na=Rurociągi BOR Plus Stabi PN25 o śr.110x18,3 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=106
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <5,5>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.3272	0	0.3272
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9632

[RMS 97]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 116]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 17]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 6]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.006	0	0.006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=933
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=107
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255						0		0

[RMS 287]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=48.399

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=280.5

[RMS 265]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0235

[RMS 264]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4015

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1530

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00255	0	0.00255
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6502

[POZYCJA]
id=941
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=108
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	290		

[RMS 287]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 264]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00255	0	0.00255
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=949
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=109
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	277		

[RMS 287]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 264]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00585	0	0.00585
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=957
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=110
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						0		0

[RMS 287]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=34.9928

[RMS 253]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=182.6

[RMS 265]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=3.735

[RMS 264]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2984

[RMS 263]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=996

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00585	0	0.00585
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9711

[POZYCJA]
id=965
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=111
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						0		0

[RMS 287]
nz=0.4868	0	0.4868
np=0
wa=0
wb=0
il=33.5892

[RMS 246]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=75.9

[RMS 247]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=75.9

[RMS 265]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 264]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0898

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0094	0	0.0094
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6486

[POZYCJA]
id=973
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-15	0-34	0110-15		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=112
ob=164
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	164,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.5827	0	0.5827
np=0
wa=0
wb=0
il=95.5628

[RMS 248]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=188.6

[RMS 249]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=188.6

[RMS 265]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7736

[RMS 264]
nz=0.2432	0	0.2432
np=1
wa=0
wb=0
il=39.8848

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0156	0	0.0156
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5584

[POZYCJA]
id=981
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-23	0-34	0110-23		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=113
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.5827	0	0.5827
np=0
wa=0
wb=0
il=9.3232

[RMS 254]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 255]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 265]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8896

[RMS 264]
nz=0.2777	0	0.2777
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4432

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0195	0	0.0195
np=0
wa=0
wb=0
il=0.312

[POZYCJA]
id=989
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-32	0-34	0110-32		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 76 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 60 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=114
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.6134	0	0.6134
np=0
wa=0
wb=0
il=15.9484

[RMS 258]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9

[RMS 259]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9

[RMS 265]
nz=0.0685	0	0.0685
np=1
wa=0
wb=0
il=1.781

[RMS 264]
nz=0.3869	0	0.3869
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0594

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0376	0	0.0376
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9776

[POZYCJA]
id=1179
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-32	0-34	0110-32		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 89 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 70 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=115
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.6134	0	0.6134
np=0
wa=0
wb=0
il=6.134

[RMS 260]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 262]
nz=0.7995	0	0.7995
np=1
wa=0
wb=0
il=7.995

[RMS 265]
nz=0.0685	0	0.0685
np=1
wa=0
wb=0
il=0.685

[RMS 264]
nz=0.3869	0	0.3869
np=1
wa=0
wb=0
il=3.869

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0376	0	0.0376
np=0
wa=0
wb=0
il=0.376

[POZYCJA]
id=1197
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-32	0-34	0110-32		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 112 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 80 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=116
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.6134	0	0.6134
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8402

[RMS 261]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 262]
nz=0.9476	0	0.9476
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8428

[RMS 265]
nz=0.0685	0	0.0685
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2055

[RMS 264]
nz=0.3869	0	0.3869
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1607

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.0376	0	0.0376
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1128

[POZYCJA]
id=1211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0520-09	4	0520-09		1
na=Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=117
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=3.29	0	3.29
np=0
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 276]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.82	0	0.82
np=0
wa=0
wb=0
il=1.64

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-08	4	0132-08		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 90 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.97	0	0.97
np=0
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06	4	0132-06		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=0.65	0	0.65
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=120
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=0.46	0	0.46
np=0
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 76]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1037
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0520-07	4	0520-07		1
na=Zawór równoważący kołnierzowy STAF - 65 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=3.34	0	3.34
np=0
wa=0
wb=0
il=3.34

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 276]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0520-05	4	0520-05		1
na=Zawór równoważący kołnierzowy STAF - 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=2.38	0	2.38
np=0
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 276]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0139-05	4	0139-05		1
na=Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 40 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=2.33	0	2.33
np=0
wa=0
wb=0
il=2.33

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0139-04	4	0139-04		1
na=Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 32 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=124
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=1.67	0	1.67
np=0
wa=0
wb=0
il=5.01

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0139-02	4	0139-02		1
na=Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. - 20 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=1.18	0	1.18
np=0
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-01	4	0429-01		1
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 160 mm do grzejników
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=126
ob=121
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						0		0

[RMS 287]
nz=0.67	0	0.67
np=0
wa=0
wb=0
il=81.07

[RMS 107]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=726

[RMS 100]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=242

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawory grzejnikowe Vekolux ze spustem, prosty Rp1/2
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=127
ob=121
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						0		0

[RMS 287]
nz=0.27	0	0.27
np=0
wa=0
wb=0
il=32.67

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1267
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne DX, czujnik wbud. (RA)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=128
ob=121
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						0		0

[RMS 287]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=26.62

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 46]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=1.21

[POZYCJA]
id=1930
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-04	2-15	0118-04		1
na=Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 40 mm (2x c.w., z.w.)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8363

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 55]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 291]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1931
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05	2-15	0140-05		1
na=Ciepłomierze z przepływomierzem o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 184]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1929
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-02	2-15	0509-02		1
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. , c.w.u., ct, z rur o śr. 250 mm z zaworami równoważącymi na powrocie (inst. c.o.: 2xDn100, 3xDn50, Dn25, inst. c.w.u.:2xDn100, 3xDn50, Dn25, c.t.:2xDn100, 3xDn50, Dn25 ), i zaworami kulowymi na zasileniu  (inst. c.o.: 2xDn100, 3xDn50, Dn25, inst. c.w.u.:2xDn100, 3xDn50, Dn25, c.t.:2xDn100, 3xDn50, Dn25 ).
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2473

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 58]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 275]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 273]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 266]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 268]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 24]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 291]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 284]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż 
wa=0
kn=0	0	0
id=1273
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1274
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/400
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=132
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=37.65

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/520
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=133
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=60.24

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1284
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/600
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=134
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=45.18

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/720
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=135
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=22.59

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/800
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=136
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=47.69

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1296
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/920
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=137
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=10.04

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1000
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=5.02

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1120
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=139
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=7.53

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1308
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1200
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=5.02

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1320
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=141
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=57.73

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1316
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1400
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=142
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=5.02

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 33KV/600/1600
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1324
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-12	4	0418-12		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 33KV/600/1800
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=3.98	0	3.98
np=0
wa=0
wb=0
il=3.98

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-12	4	0418-12		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 33KV/600/2000
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=145
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 287]
nz=3.98	0	3.98
np=0
wa=0
wb=0
il=15.92

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1334
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-12	4	0418-12		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 33KV/600/2200
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=146
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 287]
nz=3.98	0	3.98
np=0
wa=0
wb=0
il=27.86

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Próba szczelności i regulacje 
wa=0
kn=0	0	0
id=1339
nu=4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=147
ob=121
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						0		0

[RMS 287]
nz=0.357	0	0.357
np=0
wa=0
wb=0
il=43.197

[POZYCJA]
id=1343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=148
ob=1282
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1282	1	1282 <#p885+#p893+#p901+#p909+#p917+#p925+#p1079+#p1089+#p1099+#p1107>						0		0

[RMS 287]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0
il=129.482

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1352
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1354
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1355
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-08	7-28	0206-08		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 20 cm - wentylacyjnych w stropie
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=149
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	(3+3)*2*2						0		0

[RMS 287]
nz=5.73	0	5.73
np=0
wa=0
wb=0
il=137.52

[RMS 41]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0204-12	7-28	0204-12		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm - wentylacyjnych strop
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=150
ob=54
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	12+23+14+5						0		0

[RMS 287]
nz=4.39	0	4.39
np=0
wa=0
wb=0
il=237.06

[RMS 37]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 41]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1403
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0205-10	7-28	0205-10		1
na=Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=151
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=15.16	0	15.16
np=0
wa=0
wb=0
il=30.32

[RMS 41]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1393
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0205-08	7-28	0205-08		1
na=Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=152
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=6.42	0	6.42
np=0
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 41]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1361
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0205-07	7-28	0205-07		1
na=Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=153
ob=11
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	4+2+5						0		0

[RMS 287]
nz=3.31	0	3.31
np=0
wa=0
wb=0
il=36.41

[RMS 41]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.319

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1398
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0205-06	7-28	0205-06		1
na=Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=154
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=2.21	0	2.21
np=0
wa=0
wb=0
il=2.21

[RMS 41]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1414
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=155
ob=42
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	6+28+8						0		0

[RMS 287]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=40.32

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-07	7-28	0203-07		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=156
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 287]
nz=1.3	0	1.3
np=0
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1426
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-08	7-28	0203-08		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=157
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=2.13	0	2.13
np=0
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1432
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-09	7-28	0203-09		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=158
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 287]
nz=3.13	0	3.13
np=0
wa=0
wb=0
il=6.26

[RMS 37]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-10	7-28	0203-10		1
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg. - wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=159
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=4.31	0	4.31
np=0
wa=0
wb=0
il=4.31

[RMS 37]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1381
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=160
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.10
np=0
wa=0
wb=0
il=6.6

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe instalacyjne (bez osprzętu typu klapy ppoż, przepustnice, tłumiki, skrzynki rozprężne - nie zaznaczono i nie wyszczególniono w projekcie)
wa=0
kn=0	0	0
id=1444
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0301-06	2-17	0301-06		1
na=Centrala wentylacyjna NW 7000m3/7000m3 wg specyfikacji
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=63.08	0	31.54*2
np=0
wa=0
wb=0
il=60.2414

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 220]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 269]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 271]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 291]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.72	0	0.72
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 42]
nz=0.83	0	0.83
np=0
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=1455
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0301-06	2-17	0301-06		1
na=Centrale wentylacyjne NW 3400m3/3400m3  oraz 400m3wg specyfikacji
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=162
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=63.08	0	31.54*2
np=0
wa=0
wb=0
il=120.4828

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 220]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 269]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 271]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 291]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.72	0	0.72
np=0
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 42]
nz=0.83	0	0.83
np=0
wa=0
wb=0
il=1.66

[POZYCJA]
id=1464
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=163
ob=294
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88 <(17,70*2)*(0,55*2+0,70*2)>						0		0
wo=206	1	206 <(13,60*2+7,90+13,20+15,80+18,60)*(0,55*2+0,70*2)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.95	0	0.95
np=0
wa=0
wb=0
il=266.7315

[RMS 186]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=220.5

[RMS 189]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=82.32

[RMS 209]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=38.22

[RMS 222]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=94.08

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=32.34

[RMS 270]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=73.5

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=23.52

[POZYCJA]
id=1611
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=164
ob=110
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56 <(15,70*2)*(0,40*2+0,50*2)>						0		0
wo=54	1	54 <(9,20+5,50+15,60)*(0,40*2+0,50*2)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.06	0	1.06
np=0
wa=0
wb=0
il=111.353

[RMS 187]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=82.5

[RMS 190]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 210]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 223]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 32]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 269]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=6.6

[POZYCJA]
id=1624
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-03	2-17	0101-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=165
ob=257
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146 <(20,85+9,80+15,40+7,50+4,50*2+4,10+7,60+4,10+12,50+10,40+8,00+1,80+0,70*2+4,40*2+4,20+0,70*2+17,10+2,40)*0,25*4>						0		0
wo=111	1	111 <(18,20+6,80+8,50*3+13,80+12,10+8,20*3+10,80)*0,25*4>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.71	0	1.71
np=0
wa=0
wb=0
il=419.6939

[RMS 188]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=192.75

[RMS 191]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=71.96

[RMS 211]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=71.96

[RMS 224]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=380.36

[RMS 32]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=74.53

[RMS 269]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=74.53

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=17.99

[POZYCJA]
id=1590
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0116-05	2-17	0116-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=166
ob=78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78 <(12,70+7,90*5+4,10+3,00+2,90+3,00+11,50+0,90+1,80)*ObwódKołaD(0,315)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.21	0	1.21
np=0
wa=0
wb=0
il=90.1329

[RMS 194]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=57.72

[RMS 197]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 213]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 219]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=72.54

[RMS 32]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 269]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.06

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0
il=8.58

[POZYCJA]
id=1648
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0116-04	2-17	0116-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 280 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=167
ob=91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91 <(12,70*2+7,90*5+4,40*2+7,90+13,40+3,10+2,30+4,50+1,70+3,40+1,10+2,10+0,50+1,80+1,40)*ObwódKołaD(0,25)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=0
wb=0
il=129.4885

[RMS 193]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=67.34

[RMS 196]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=25.48

[RMS 212]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=23.66

[RMS 215]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=142.87

[RMS 32]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=23.66

[RMS 269]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=32.76

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=1661
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0116-03	2-17	0116-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=168
ob=263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=263	1	263 <(12,70+7,90+4,40+4,40*4+7,90+21,00+16,30+14,60+4,00*2+3,30+4,10+1,20+8,90+3,10+2,60+10,40+11,20+2,30+4,00+1,20*2+2,70+5,50+6,40+2,30*3+2,140+3,90+4,60+1,90+3,20*2+8,40+4,90+4,80+1,80*2+23,60*2+6,20+5,00+7,80+12,10+0,90+6,50+8,10+6,40+6,00+12,00+2,80+3,40+5,80+22,50+4,10*2+6,40+5,90+5,10+5,80+11,70+5,50+9,00+3,80+11,10+7,30+10,80+5,90+15,70+14,40+11,40+3,90+3,40)*ObwódKołaD(0,16)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=2.05	0	2.05
np=0
wa=0
wb=0
il=514.8882

[RMS 195]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=194.62

[RMS 198]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=73.64

[RMS 214]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=134.13

[RMS 216]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=704.84

[RMS 32]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=136.76

[RMS 269]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=123.61

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=31.56

[POZYCJA]
id=1701
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0305-04	2-16	0305-04		1
na=Izolacja o grubości 100 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową kanałów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=169
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <0,60*2*(0,55*2+0,70*2)+0,60*2*(0,40*2+0,50*2)>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.39	0	0.39
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 38]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 23]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 44]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 51]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=1709
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-01	2-16	0603-01		1
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji kanałów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=170
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <#p1701>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.51	0	0.51
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4352

[RMS 22]
nz=1.2	0	1.2
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 272]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 51]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 282]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1680
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0105-02	9-16	0105-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prostokątnych samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=171
ob=401
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=401	1	401 <#p1464+#p1611-#p1701>						0		0

[RMS 287]
nz=0.234	0	0.234
np=0
wa=0
wb=0
il=93.834

[RMS 236]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=445.11

[RMS 226]
nz=5.22	0	5.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2093.22

[RMS 291]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.013	0	0.013
np=0
wa=0
wb=0
il=5.213

[POZYCJA]
id=1674
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0105-02	9-16	0105-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prostokątnych samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=172
ob=258
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=258	1	258 <#p1624>						0		0

[RMS 287]
nz=0.234	0	0.234
np=0
wa=0
wb=0
il=60.372

[RMS 237]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=286.38

[RMS 226]
nz=5.22	0	5.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1346.76

[RMS 291]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.013	0	0.013
np=0
wa=0
wb=0
il=3.354

[POZYCJA]
id=1691
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2006	KNR	9-16 0108-02	9-16	0108-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych okrągłych samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=173
ob=144
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55 <(12,70+7,90*5+4,10)*ObwódKołaD(0,315)>						0		0
wo=64	1	64 <(12,70*2+7,90*5+4,40*2+7,90)*ObwódKołaD(0,25)>						0		0
wo=25	1	25 <(12,70+7,90+4,40+4,40*4+7,90)*ObwódKołaD(0,16)>						0		0

[RMS 287]
nz=0.243	0	0.243
np=0
wa=0
wb=0
il=34.992

[RMS 236]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=156.96

[RMS 226]
nz=4.72	0	4.72
np=1
wa=0
wb=0
il=679.68

[RMS 291]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.013	0	0.013
np=0
wa=0
wb=0
il=1.872

[POZYCJA]
id=1474
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2006	KNR	9-16 0108-02	9-16	0108-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych okrągłych samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=174
ob=288
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288 <#p1590+#p1648+#p1661-#p1691>						0		0

[RMS 287]
nz=0.243	0	0.243
np=0
wa=0
wb=0
il=69.984

[RMS 237]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=313.92

[RMS 226]
nz=4.72	0	4.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1359.36

[RMS 291]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.013	0	0.013
np=0
wa=0
wb=0
il=3.744

[POZYCJA]
id=1483
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
na=Przewody wentylacyjne elastyczne z izolacją fi 160
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=175
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	0,80*(6+18+10+46+30)						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.66725	0	0.66725
np=0
wa=0
wb=0
il=56.0757

[RMS 192]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=92.4

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.027475	0	0.027475
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4178

[POZYCJA]
id=1493
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostaty nawiewne kwadratowe 600x600
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=176
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	11+12+2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.91	0	1.91
np=0
wa=0
wb=0
il=45.6013

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 221]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 269]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=1500
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostaty wywiewne kwadratowe 600x600
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=177
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	8+12+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.91	0	1.91
np=0
wa=0
wb=0
il=58.3696

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 221]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 269]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=12.16

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=1514
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=178
ob=110
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0
wo=104	1	18+10+46+30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.01	0	1.01
np=0
wa=0
wb=0
il=106.1005

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 216]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 269]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=1565
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
na=Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 160 mm kanałowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=179
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1+7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=4.39	0	4.39
np=0
wa=0
wb=0
il=33.5396

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 25]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 267]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 291]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=1718
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-03	2-17	0204-03		1
na=Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 250 mm kanałowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=180
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=4.81	0	4.81
np=0
wa=0
wb=0
il=59.7161

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 25]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=7.41

[RMS 267]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 291]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=1572
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-04	2-17	0204-04		1
na=Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm kanałowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=181
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=5.72	0	5.72
np=0
wa=0
wb=0
il=38.2382

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 26]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 267]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 291]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=1733
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne 550x700 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=182
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=4.76	0	4.76
np=0
wa=0
wb=0
il=9.0916

[RMS 202]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 203]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 225]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 285]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 20]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 269]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1746
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne 400x500 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=183
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=4.76	0	4.76
np=0
wa=0
wb=0
il=9.0916

[RMS 204]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 225]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 285]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 20]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 269]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1770
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
na=Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=184
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p179-1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.07	0	1.07
np=0
wa=0
wb=0
il=7.1529

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 217]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 285]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5

[RMS 21]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 269]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0
il=0.98

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
na=Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 250 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=185
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p180						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.28	0	1.28
np=0
wa=0
wb=0
il=15.8912

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 218]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 285]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=162.5

[RMS 21]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=16.25

[RMS 269]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0
il=1.69

[POZYCJA]
id=1757
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
na=Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 315 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=186
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p181						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=1.28	0	1.28
np=0
wa=0
wb=0
il=8.5568

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 218]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 285]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5

[RMS 21]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 269]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0
il=0.91

[ELEMENT 2]
na=Rozruch i regulacja wentylacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=1796
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1586
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-10	7-24	0516-10		1
na=Uruchomienie i regulacja wentylacji
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=187
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=118.8	0	79.2*1.5
np=0
wa=0
wb=0
il=113.454

[RMS 280]
nz=0.8	0	0.8
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 286]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[ELEMENT 1]
na=Instalacja klimatyzacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=1797
nu=6
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1799
nu=6.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1853
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-01	AT-17	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym25
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=188
ob=50
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	A<#p185A>*25,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.053	0	0.053
np=0
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 289]
nz=0.00125	0	0.00125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0625

[RMS 45]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 291]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 290]
nz=0.022	0	0.022
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=1859
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0402	5	1209-0402		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=189
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						0		0

[RMS 287]
nz=0.196	0	0.196
np=0
wa=0
wb=0
il=1.568

[POZYCJA]
id=1865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0802	5	1209-0802		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=190
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2						0		0

[RMS 287]
nz=1.5	0	1.5
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=1867
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody przeciwpożarowe
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=191
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <przyjęto przejście pomiędzy piwnicą a parterem>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1880
nu=6.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1881
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
na=Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 6,35 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=192
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26 <10,40*2+3,00*2>						0		0
wo=9	1	9 <6,40+3,00>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.5432	0	0.5432
np=0
wa=0
wb=0
il=18.1565

[RMS 61]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 235]
nz=0.105	0	0.105
np=0
wa=0
wb=0
il=3.675

[RMS 53]
nz=0.028	0	0.028
np=0
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 39]
nz=0.00014	0	0.00014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 52]
nz=0.2464	0	0.2464
np=0
wa=0
wb=0
il=8.624

[POZYCJA]
id=1888
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
na=Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 9,25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=193
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36 <#p1881>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=0.97776	0	0.97776
np=0
wa=0
wb=0
il=33.6154

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=36.72

[RMS 235]
nz=0.189	0	0.189
np=0
wa=0
wb=0
il=6.804

[RMS 53]
nz=0.0504	0	0.0504
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8144

[RMS 39]
nz=0.000252	0	0.000252
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0091

[RMS 52]
nz=0.44352	0	0.44352
np=0
wa=0
wb=0
il=15.9667

[POZYCJA]
id=1895
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-01	7-24	0130-01		1
na=Klimatyzator SPLIT jednostka wewnętrzna/zewnętrzna ASYG 36 MNTA / AOYG 36 LMTA
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=194
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=18.6	0	18.6
np=0
wa=0
wb=0
il=53.289

[RMS 274]
nz=0.83	0	0.83
np=0
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 52]
nz=6.4	0	6.4
np=0
wa=0
wb=0
il=19.2

[POZYCJA]
id=1918
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0126-03	0-13	0126-03		1
na=Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynkówniemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 32·mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=195
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00						0		0

[RMS 287]
nz=0.2693	0	0.2693
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7325

[RMS 82]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=25.75

[RMS 117]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 4]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 5]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3375

[RMS 229]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 6]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 291]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=1928
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=196
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 287]
nz=0.21	0	0.21
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 2]
na=Napełnienie, próby i uruchomienie
wa=0
kn=0	0	0
id=1985
nu=6.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1914
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=197
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=15.3	0	15.3
np=0
wa=0
wb=0
il=43.8345

[RMS 280]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 286]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=1900
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-01	7-24	0513-01		1
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=198
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=17.19

[RMS 281]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=1903
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-01	7-24	0514-01		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=199
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=12.3	0	12.3
np=0
wa=0
wb=0
il=35.2395

[RMS 31]
nz=0.9	0	0.9
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 30]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 29]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 280]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 281]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1910
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01	7-24	0515-01		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	1	0	0
nu=200
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 287]
nz=8.1	0	8.1
np=0
wa=0
wb=0
il=23.2065

[RMS 280]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 286]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

